Checklist Sicurezza - Carico e Scarico Merci con Gru e Carrelli Elevatori
Utilizzare questa checklist per verificare le condizioni di sicurezza nelle operazioni di carico e scarico merci. Per ogni punto, barrare 'Sì', 'No' o 'In parte' e annotare le azioni correttive necessarie.
	N.
	Punto di Verifica
	Sì (✔️)
	No (❌)
	In parte (➖)
	Note / Azioni Correttive

	1
	Carico ammissibile del pavimento rispettato e indicato chiaramente
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Accessibilità e sicurezza nelle operazioni con carrello elevatore
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Sicurezza contro la caduta di oggetti durante il trasporto
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Protezione durante carico/scarico attraverso aperture nel pavimento
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Protezione contro le cadute da oltre 0,5 m di altezza
	☐
	☐
	☐
	

	6
	Cancelli di sicurezza adatti e sicuri contro schiacciamento
	☐
	☐
	☐
	

	7
	Cancello di sicurezza utilizzabile senza eccessivo sforzo
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Protezione contro le cadute stabile nella posizione di riposo
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Corrimano posizionato correttamente e stabile
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Punti di carico con gru dotati di griglia di ritenuta adeguata
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Aperture nel pavimento protette contro le cadute
	☐
	☐
	☐
	

	12
	Controlli periodici da parte dei superiori effettuati
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Manutenzione e riparazioni regolari garantite
	☐
	☐
	☐
	

	14
	Accessibilità sicura ai punti di manutenzione
	☐
	☐
	☐
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