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Checklist Gestione rischio Amianto (MCA/ACM)
	Fase
	Punto di controllo (cosa verificare)
	Responsabile (chi)
	Evidenza/Modulo collegato
	Esito (OK/KO/NA)
	Azioni/Note / Scadenza

	0. Attivazione
	Intervento classificato (manutenzione intrusiva / rimozione / incapsulamento / demolizione selettiva / emergenza)
	HSE/RSPP + Preposto
	Ordine lavoro / piano commessa
	
	

	0. Attivazione
	Interferenze valutate (presenza terzi, aree occupate, pubblico, altre imprese)
	Preposto + Coordinamento (se presente)
	Verbale coordinamento
	
	

	1. Informazioni preliminari
	Consultato registro MCA/ACM e documentazione storica (as-built, report precedenti)
	Preposto + HSE
	Registro MCA/ACM / fascicolo edificio
	
	

	1. Informazioni preliminari
	Se info incomplete: attivato sopralluogo strutturato
	Preposto
	A1 – Check sopralluogo
	
	

	1. Sopralluogo
	Aree ispezionate elencate e fotografate (se utile)
	Tecnico/HSE
	A1 + foto
	
	

	1. Sopralluogo
	Materiali sospetti identificati con ubicazione e descrizione
	Tecnico/HSE
	A1
	
	

	1. Sopralluogo
	Valutata condizione materiale (integro/degradato/friabile/ignoto)
	Tecnico/HSE
	A1
	
	

	1. Sopralluogo
	Definito se il lavoro può disturbare il materiale (foratura/taglio/abrasione/rimozione)
	Preposto + HSE
	A1
	
	

	1. Sopralluogo
	Applicato principio di precauzione: “se dubbio → trattare come MCA/ACM”
	Preposto
	A1 (decisione)
	
	

	1. Sopralluogo
	Necessità campionamento/analisi definita (se richiesta) e incarico conferito
	HSE/Datore
	Ordine incarico / report atteso
	
	

	2. Valutazione rischio
	Valutazione task-based completata per tutte le fasi (attiva + passiva)
	HSE/RSPP
	A2 – Valutazione task-based
	
	

	2. Valutazione rischio
	Durata/frequenza/scala lavori definite (stima esposizione)
	HSE/Preposto
	A2
	
	

	2. Valutazione rischio
	Definiti controlli secondo gerarchia: tecnici → organizzativi → DPI
	HSE/RSPP
	A2 + Proc. 3
	
	

	2. Valutazione rischio
	Criteri stop-work formalizzati (guasto contenimento, materiale inatteso, ecc.)
	HSE/Preposto
	A2 + Proc. 5
	
	

	3. Documenti obbligatori
	Determinata applicabilità Piano di Lavoro (se previsto)
	HSE/Datore
	Verbale decisione
	
	

	3. Documenti obbligatori
	Piano di Lavoro redatto/approvato con indice minimo completo
	Impresa + HSE
	A3 – Piano di Lavoro
	
	

	3. Documenti obbligatori
	Determinata applicabilità Notifica (se prevista)
	HSE/Datore
	Verbale decisione
	
	

	3. Documenti obbligatori
	Notifica predisposta con contenuti minimi e inviata (se applicabile)
	HSE/Impresa
	A4 + evidenza invio
	
	

	3. Qualifica appaltatore
	Verificata idoneità tecnico-professionale e requisiti specifici amianto
	Acquisti/HSE
	Fascicolo qualifica fornitore
	
	

	3. Formazione
	Formazione/abilitazioni specifiche verificate per addetti e preposti
	HSE/HR
	Registro formazione / attestati
	
	

	3. Idoneità sanitaria
	Valutata applicabilità sorveglianza sanitaria / idoneità (se prevista)
	Medico comp. / HR
	Idoneità / protocollo
	
	

	4. Preparazione area
	Layout area definito (pulito/transizione/sporco) e percorsi stabiliti
	Preposto
	Schema layout / A5
	
	

	4. Preparazione area
	Delimitazione fisica e segnaletica “Pericolo Amianto – accesso vietato” posizionata
	Preposto
	A5
	
	

	4. Preparazione area
	Controllo accessi attivo (solo autorizzati) e registro ingressi/uscite predisposto
	Preposto
	Registro accessi
	
	

	4. Preparazione area
	HVAC/ventilazione valutati e gestiti (spegnimento/isolamento se necessario)
	Preposto + Manutenzione
	Check pre-avvio
	
	

	4. Contenimento
	Enclosure/compartimentazione installata (se richiesta)
	Impresa/Preposto
	A5
	
	

	4. Contenimento
	Depressione/filtrazione attive e verificate (se previste)
	Impresa/Preposto
	Log pressione / check
	
	

	4. Contenimento
	Integrità contenimento verificata prima avvio (test fumo se applicato)
	Preposto
	Verbale verifica
	
	

	4. Decontaminazione
	DCU/airlock predisposti e funzionanti (se previsti)
	Preposto
	A6
	
	

	4. DPI/RPD
	DPI/RPD disponibili, idonei e in quantità sufficiente (inclusi ricambi)
	Preposto
	Lista DPI
	
	

	4. DPI/RPD
	Addestramento vestizione/svestizione e uso RPD confermato
	Preposto
	Briefing pre-job
	
	

	4. DPI/RPD
	Fit-test/tenuta RPD verificati se richiesti dalla valutazione
	HSE/Preposto
	Evidenze fit-test
	
	

	5. Esecuzione lavori
	Briefing pre-job effettuato (rischi, sequenze, stop-work, emergenze)
	Preposto
	Verbale briefing
	
	

	5. Esecuzione lavori
	Tecniche a bassa polverosità applicate (umido/aspirazione/utensili idonei)
	Preposto
	Check in campo
	
	

	5. Esecuzione lavori
	Vietate pulizie a secco/aria compressa; housekeeping mantenuta
	Preposto
	Check in campo
	
	

	5. Esecuzione lavori
	Interferenze gestite (niente accessi non autorizzati; barriere rispettate)
	Preposto
	Registro accessi
	
	

	5. Esecuzione lavori
	Materiale inatteso o sospetto scoperto? → stop-work attivato
	Preposto
	A9 (se evento)
	
	

	6. Decontaminazione
	Sequenza di decontaminazione lavoratori rispettata (uscita area controllata)
	Preposto
	A6
	
	

	6. Decontaminazione
	Decontaminazione attrezzi/attrezzature eseguita prima uscita
	Preposto
	A6
	
	

	6. Esposizione secondaria
	Gestione indumenti: divieto portare fuori sito; filiera lavanderia definita (se applicabile)
	HSE/HR
	Procedura interna
	
	

	7. Rifiuti RCA/WCA
	Raccolta rifiuti in contenitori idonei; divieto accumulo non protetto
	Preposto
	A7
	
	

	7. Rifiuti RCA/WCA
	Imballaggio sigillato (eventuale doppio) e decontaminazione esterna colli
	Preposto
	A7
	
	

	7. Rifiuti RCA/WCA
	Etichettatura completa: “Rifiuto contenente amianto” + identificazione commessa
	Preposto
	A7
	
	

	7. Rifiuti RCA/WCA
	Stoccaggio temporaneo in area dedicata, segnalata e controllata
	Preposto
	A7
	
	

	7. Tracciabilità
	Registro colli compilato e documenti di trasporto/smaltimento predisposti
	Logistica/HSE
	A7 + formulari (se previsti)
	
	

	8. Monitoraggi
	Piano monitoraggi definito (personale/ambientale/clearance) se applicabile
	HSE
	Piano campionamenti
	
	

	8. Monitoraggi
	Campionamenti eseguiti e risultati ricevuti/archiviati
	HSE
	Report laboratorio
	
	

	8. Superamenti
	In caso di superamento o anomalia: stop-work, indagine cause e CAPA attuate
	HSE + Preposto
	A9 + CAPA
	
	

	8. Comunicazioni
	Informazioni ai lavoratori e, se necessario, a terzi/committente su esiti e misure
	HSE/Preposto
	Comunicazioni
	
	

	9. Chiusura lavori
	Pulizia finale completata; assenza residui visibili/frammenti
	Preposto
	Check finale
	
	

	9. Clearance
	Ispezione finale/verbale clearance compilato
	Ispettore/HSE
	A8
	
	

	9. Clearance
	Campionamento di clearance (se applicabile) conforme e ok ri-occupazione area
	HSE
	Report + A8
	
	

	9. Ripristino
	Smontaggio contenimento solo dopo ok pulizia/clearance (se presente)
	Preposto
	A8 + log
	
	

	9. Aggiornamenti
	Aggiornato registro MCA/ACM e piano gestione (se applicabile)
	HSE
	Registro/AMP
	
	

	10. Archiviazione
	Fascicolo commessa completo: A1–A9, piani, notifiche, monitoraggi, rifiuti, briefing
	HSE
	Indice fascicolo
	
	

	10. Conservazione
	Registro esposti/potenzialmente esposti aggiornato (criteri definiti)
	HSE/HR
	Registro esposti
	
	

	10. Conservazione
	Policy conservazione a lungo termine applicata (documenti esposizione/sanitari)
	Datore/HSE/HR
	Procedura archiviazione
	
	

	10. Miglioramento
	Debriefing/lesson learned e azioni di miglioramento registrate
	HSE + Preposto
	Verbale debriefing
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