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Checklist A – Scale verticali permanenti (aggiornata 2026)
A1. Inquadramento e campo di applicazione
	Area
	Verifica
	Esito (SI/NO/N.A.)
	Evidenze / Note

	Anagrafica
	Scala identificata univocamente (ID/posizione/impianto/area)
	
	

	Campo applicazione
	Scala verticale permanente fissata a un supporto e usata come mezzo di accesso
	
	

	Campo applicazione
	Altezza > 5 m (misurata o da elaborati)
	
	

	Campo applicazione
	Inclinazione > 75° (verificata)
	
	

	Regime transitorio
	Data installazione verificata: entro 31/10/2025 oppure successiva
	
	

	Regime transitorio
	Se installata entro 31/10/2025: adeguamento pianificato entro 01/02/2026
	
	

	Valutazione rischi
	Presente valutazione specifica (DVR/valutazione tecnica) per accesso e uso
	
	



A2. Requisiti geometrici minimi (obbligatori)
	Area
	Verifica
	Esito (SI/NO/N.A.)
	Evidenze / Note

	Geometria
	Distanza pioli–parete/supporto ≥ 15 cm lungo lo sviluppo
	
	

	Geometria
	Assenza di ostacoli che riducono lo spazio di presa/piede
	
	

	Geometria
	Protezione anticaduta prevista in alternativa: gabbia oppure sistema anticaduta (scelta giustificata)
	
	



A3. Scelta della protezione: “Gabbia” oppure “Sistema anticaduta” (art. 113 c.2 + art. 115)
	Area
	Verifica
	Esito (SI/NO/N.A.)
	Evidenze / Note

	Decisione
	Scelta motivata “in base alla valutazione del rischio” (criteri, contesto, frequenza, utenti, esposizioni)
	
	

	Gerarchia (art.115)
	Verificata priorità di misure/protezioni collettive ove praticabili; motivata l’adozione del DPI se necessario
	
	

	Idoneità
	Soluzione scelta compatibile con spazio, accessi, manutenzione, interferenze e procedure di emergenza/recupero
	
	

	Segnaletica
	Cartellonistica/istruzioni in prossimità della scala (uso consentito, DPI obbligatori, divieti)
	
	



Checklist B – Se la soluzione scelta è “Gabbia di sicurezza”
B1. Requisiti della gabbia (obbligatori)
	Area
	Verifica
	Esito (SI/NO/N.A.)
	Evidenze / Note

	Gabbia
	Presente gabbia continua/efficace lungo i tratti necessari
	
	

	Gabbia
	Maglie/aperture tali da impedire la caduta verso l’esterno
	
	

	Gabbia
	Distanza della parete opposta ai pioli (distanza interna) ≤ 60 cm
	
	

	Integrità
	Gabbia integra (nessuna deformazione, corrosione, fissaggi allentati)
	
	

	Accesso
	Protezioni in sommità/sbarco coerenti con prevenzione caduta (parapetti/chiusure/soluzioni equivalenti)
	
	

	Interferenze
	Nessun rischio di impigliamento con abiti/DPI o parti mobili
	
	


B2. Uso e controllo con gabbia
	Area
	Verifica
	Esito (SI/NO/N.A.)
	Evidenze / Note

	Procedure
	Istruzioni di salita/discesa e comportamento (presa sicura, divieto trasporto carichi ingombranti) formalizzate
	
	

	Accessi
	Accesso controllato (autorizzazioni, limitazioni ai non addetti)
	
	

	Ispezioni
	Piano di ispezione periodica (frequenza, responsabile, registro)
	
	

	Manutenzione
	Gestione corrosione/verniciatura/protezioni e sostituzioni programmata
	
	



Checklist C – Se la soluzione scelta è “Sistema anticaduta” (linea vita/guida + DPI)
C1. Requisiti tecnici e organizzativi
	Area
	Verifica
	Esito (SI/NO/N.A.)
	Evidenze / Note

	Sistema
	Presente linea vita/guida idonea all’uso su scala verticale permanente
	
	

	Ancoraggi
	Ancoraggi/punti fissi verificati e documentati (calcoli/relazioni/collaudi ove previsti)
	
	

	Compatibilità
	DPI anticaduta compatibili con il sistema (connettori, dispositivo guidato/anticaduta, assorbitore se previsto)
	
	

	Percorso
	Continuità del sistema lungo tutta la tratta (assenza di “buchi” di protezione)
	
	

	Spazio caduta
	Valutato spazio libero di caduta e rischio urto contro strutture/ostacoli
	
	

	Uso corretto
	Procedure chiare: aggancio prima di esporsi, divieto sgancio in tratte critiche, gestione passaggi/uscite
	
	

	Accesso
	Limitazione d’uso ai soli addetti formati e autorizzati
	
	

	Ispezioni
	Ispezioni periodiche del sistema (componenti, fissaggi, scorrimento, corrosione) con registro
	
	

	Tracciabilità DPI
	DPI individuali assegnati, identificati e con controlli (pre-uso + periodici)
	
	


C2. Formazione, addestramento, emergenza (obbligatori in pratica)
	Area
	Verifica
	Esito (SI/NO/N.A.)
	Evidenze / Note

	Formazione
	Addetti formati su uso DPI anticaduta e sistema specifico installato
	
	

	Addestramento
	Addestramento pratico documentato (aggancio/sgancio, progressione, gestione attrezzi)
	
	

	Recupero
	Presente piano di emergenza e recupero in caso di caduta/sospensione (tempi, ruoli, attrezzature)
	
	

	Kit recupero
	Disponibilità e controllo periodico di kit/attrezzature di recupero dove necessario
	
	

	Prove
	Simulazioni/prove periodiche (o addestramenti) con registrazione esiti e azioni correttive
	
	



Checklist D – Regime transitorio e piano adeguamento (scadenze)
	Area
	Verifica
	Esito (SI/NO/N.A.)
	Evidenze / Note

	Scadenze
	Se scala installata entro 31/10/2025: piano adeguamento con responsabilità, budget, tempi
	
	

	Scadenze
	Interventi completati (gabbia o sistema anticaduta + requisiti geometrici) entro 01/02/2026
	
	

	Gestione rischio
	In attesa di adeguamento: misure provvisorie formalizzate (limitazioni uso, permessi, vigilanza, alternative di accesso)
	
	

	Verifica finale
	Collaudo/verifica finale post-intervento + aggiornamento documentazione e procedure
	
	



Checklist E – Aspetti trasversali (sempre applicabili)
	Area
	Verifica
	Esito (SI/NO/N.A.)
	Evidenze / Note

	Condizioni ambientali
	Gestione meteo (vento, pioggia, ghiaccio), illuminazione, superfici scivolose
	
	

	Interferenze
	Valutati rischi da interferenze (porte, traffico, macchine, caduta oggetti, linee elettriche)
	
	

	Attrezzi
	Modalità sicura di trasporto attrezzi/materiali (borse, sistemi di sollevamento, divieti carichi ingombranti)
	
	

	Sorveglianza
	Ruolo del preposto definito (controlli, autorizzazioni, stop-work)
	
	

	Appalti
	Regole per imprese esterne (DUVRI/POS, autorizzazioni, verifica requisiti, coordinamento)
	
	

	Documenti
	Disponibili: schede tecniche, manuali, certificazioni, registri ispezioni/manutenzioni, verbali formazione
	
	



Disclaimer d’uso della checklist 
La presente checklist è uno strumento di supporto operativo per la verifica preliminare e periodica dei requisiti di sicurezza relativi alle scale verticali permanenti (art. 113, comma 2, D.Lgs. 81/08 come modificato dal DL 159/2025 convertito con Legge 29 dicembre 2025, n. 198) e, ove richiamato, alle scale portatili (art. 113 e Allegato XX, D.Lgs. 81/08), nonché alla gerarchia delle misure di protezione contro le cadute prevista dall’art. 115.
1. Non sostituisce la valutazione dei rischi
La checklist non costituisce DVR, POS/PSC, DUVRI, istruzione operativa completa né progetto tecnico. Non sostituisce la valutazione dei rischi e le misure organizzative, procedurali e tecniche che devono essere definite dal datore di lavoro e dai soggetti della prevenzione, in funzione del contesto reale di utilizzo.
2. Non sostituisce le verifiche tecniche e i collaudi
L’esito della checklist non equivale a collaudo, certificazione o attestazione di conformità della scala o dei sistemi anticaduta. Per elementi strutturali, ancoraggi, linee vita/guide e DPI anticaduta, restano necessari i controlli, le verifiche e la documentazione tecnica previsti da leggi, norme tecniche applicabili e istruzioni del fabbricante, anche tramite personale competente e qualificato.
3. Uso condizionato a evidenze oggettive
Le risposte “SI/NO/N.A.” devono essere supportate, ove possibile, da evidenze documentali e/o riscontri oggettivi (misure, fotografie, schemi, manuali, certificazioni, registri, verbali di formazione, ecc.). In assenza di evidenze, l’esito deve essere trattato come non verificato e gestito con azioni correttive.
4. Aggiornamento normativo e responsabilità
Il quadro normativo può essere oggetto di ulteriori aggiornamenti e interpretazioni applicative. L’utilizzatore della checklist è responsabile di verificare la coerenza con la normativa vigente, le eventuali disposizioni aziendali interne e le specifiche condizioni del sito e del lavoro.
5. Gestione non conformità
Le non conformità rilevate devono essere gestite mediante azioni correttive formalizzate (messa fuori servizio, limitazioni d’uso, misure provvisorie, adeguamenti tecnici, aggiornamento procedure, formazione/addestramento), con definizione di responsabilità, tempi e verifiche di efficacia. In presenza di rischio grave e immediato, l’uso della scala deve essere interrotto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
6. Ambito e limitazioni
La checklist è progettata per supportare verifiche di conformità e buone prassi; non copre in modo esaustivo tutti i requisiti di ogni possibile configurazione (es. ambienti ATEX, rischi elettrici specifici, accessi complessi, condizioni meteo estreme, contesti industriali particolari). In tali casi è necessaria un’analisi tecnica dedicata.
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