Demo solventi reparto miscelazione
Codice pratica: AUTO
Data valutazione: 2026-03-11
Azienda: Industria Demo S.p.A. • Reparto: Reparto miscelazione / lavaggio linee
Esito workflow UNI EN 689
	Fase
	Esito
	Note

	Caratterizzazione di base
	Informazioni insufficienti
	Informazioni iniziali utili ma non sufficienti per escludere misure. Si procede con piano di campionamento personale.

	Misurazioni / confronto OELV
	Nessuna decisione
	Il test preliminare richiede misure aggiuntive fino ad almeno 6 campioni per il test statistico.

	Azione successiva
	Sviluppare il piano di campionamento
	Integrare la serie di misure, validare il SEG e completare il percorso statistico.


Le informazioni disponibili non sono ancora sufficienti per una decisione definitiva. Occorre pianificare o integrare il campionamento, validare il SEG, confermare la rappresentatività dei dati e passare al test statistico quando le misure sono almeno 6.
Dati generali valutazione
	Titolo valutazione
	Demo solventi reparto miscelazione

	Azienda
	Industria Demo S.p.A.

	Stabilimento / reparto
	Reparto miscelazione / lavaggio linee

	Valutatore
	Team HSE + igienista industriale

	Società misure / laboratorio
	Laboratorio demo / consulenza igiene industriale

	SEG / gruppo di esposizione similare
	SEG-SOLV-01

	Data valutazione
	2026-03-11

	Durata turno (ore)
	8

	Numero lavoratori nel SEG
	12

	Campioni suggeriti
	7

	Nota campioni
	Tabella Manuale 208 • copertura 80% • α 0.1

	Note contesto / processo
	Sistema misto con operazioni a ciclo semiaperto, aspirazione localizzata, fasi di lavaggio e travaso. Dati inseriti a scopo dimostrativo.


 
La valutazione iniziale dell’esposizione e le rivalutazioni periodiche
	Campo
	Valore

	Fonti dati e identificazione agenti chimici
	Inventari prodotti, SDS aggiornate, DVR, interviste operatori, storico campagne e sopralluogo in reparto.

	Fattori e condizioni di lavoro / processo / postazioni
	Operazioni di travaso e lavaggio con aspirazione localizzata, ventilazione generale, procedure standard e uso DPI.

	Variazione con ora del giorno, stagione, turni e condizioni meteo-climatiche
	Maggiore variabilità in avvio turno e in lavaggi intensivi; estate con maggiore volatilità dei solventi.

	Scenari di esposizione e casi particolari
	Condizioni abbastanza stabili ma con fasi emissive ripetute durante travaso e pulizia linee.

	Storico misure, eventi anomali, prossimità a OELV e modifiche previste
	Nessun superamento storico del TLV, alcuni valori vicini al 50% OEL per i solventi aromatici.

	Misurazioni necessarie?
	Sì, necessarie

	Esito caratterizzazione di base
	Informazioni insufficienti / piano di campionamento

	Motivazione esito / cut-off iniziale
	Informazioni iniziali utili ma non sufficienti per escludere misure. Si procede con piano di campionamento personale.

	Programma RMM / misure di gestione del rischio
	Mantenere aspirazioni, verificare tenuta sistemi chiusi, presidiare pulizie e travasi, formazione operatori.


 
Costituzione SEG, strategia di misurazione e validazione
	Campo
	Valore

	Base di costituzione del SEG
	SEG costruito su mansioni omogenee di miscelazione, travaso e lavaggio con frequenza e modalità operative comparabili.

	Stato validazione SEG
	Validato

	Tipo campionamento prevalente
	Personale

	Numero giornate campagna
	2

	Numero campioni / SEG pianificati
	6

	Motivo uso campionamento statico / campioni in bianco / note rappresentatività
	Campioni statici usati solo come supporto per ricerca sorgenti e controllo ambientale di contorno.

	Durata campionamenti e periodo di riferimento
	Campioni personali su turno intero; eventuali approfondimenti brevi su fasi specifiche.

	Agenti da monitorare, strumentazione, procedura, laboratorio, incertezza estesa
	Pompe personali, supporti adsorbenti, analisi GC/FID, laboratorio qualificato, incertezza estesa documentata nel rapporto.

	Aggregazione dati campagne diverse
	Parziale / da validare

	Note aggregazione, validazione risultati, distribuzione e outlier
	Serie dati coerente con il SEG; nessun outlier anomalo da escludere; verificata rappresentatività delle due giornate.


 
Resoconto formale, confronto con OELV e azioni correttive
	Campo
	Valore

	Osservazioni di campionamento e descrizione delle misure
	Durante la campagna i travasi sono stati eseguiti in condizioni ordinarie e i lavoratori informati sul monitoraggio personale.

	Note di confronto con OELV, validazione risultati ed esposizioni eccezionali
	Previsto confronto con OELV per singolo agente e IE totale per esposizione contemporanea a solventi del SNC.

	Misure correttive / ragioni della non conformità / piano di miglioramento
	In caso di non conformità ripetere la caratterizzazione di base e rafforzare aspirazioni, confinamento e procedure di lavaggio.

	Riesame annuale, modifiche significative e note finali di rivalutazione
	Riesame annuale delle condizioni e rivalutazione immediata in caso di modifiche impianto o materie prime.


 
Impostazioni analisi
	Modalità distribuzione
	Auto

	Rivalutazione statistica
	Tendenza centrale

	Copertura estrazione SEG
	80% copertura

	Errore decisione α
	0,10

	Uso matrice rischio
	Attiva

	Gestione ND / LOQ
	Valore operativo / LOQ


 
KPI di sintesi
[image: ]
	Indicatore
	Valore

	Agenti valutati
	3

	Conformi
	2

	Picco rapporto / OEL
	38.0%

	Indice IE totale
	0.81

	Prossima rivalutazione
	12 mesi


 
Grafico esposizione sintetica
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Esiti sintetici per agente
	Agente
	n
	Distribuzione
	Decisione
	Metrica centrale
	Rapporto/OEL
	UR / UT
	UTL95,70
	Rivalutazione

	Toluene
	6
	Normale
	Conformità
	19.0 ppm
	38.0%
	8.665 / 2.187
	26.8 ppm
	18 mesi

	Xileni misti
	4
	Normale
	Nessuna decisione
	26.5 ppm
	26.5%
	—
	—
	—

	Formaldeide
	6
	Normale
	Conformità
	0.05 ppm
	16.7%
	17.678 / 2.187
	0.08 ppm
	12 mesi


 
Esposizione contemporanea
	Gruppo / effetto
	Agenti
	Indice
	Esito

	IE totale
	Toluene, Xileni misti, Formaldeide
	0.81
	≤ 1

	SNC
	Toluene, Xileni misti
	0.65
	≤ 1

	Irritazione vie aeree
	Formaldeide
	0.17
	≤ 1


 
Scheda agente 1 • Toluene
	Nome agente
	Toluene

	CAS
	108-88-3

	OEL / VLEP
	50.0 ppm

	Unità
	ppm

	Fonte OEL
	Demo / configurabile

	Tipo OEL / riferimento
	Lungo termine / TWA

	Severità
	4

	Organo / effetto additivo
	SNC

	Campionamento
	Personale

	Metodo / laboratorio
	GC/FID - laboratorio demo

	Strumentazione
	Pompa personale + tubo adsorbente

	Incertezza estesa
	25.0%

	Stato validazione
	Validato

	CMR / attenzione elevata
	No

	Agente selezionato nei grafici
	Sì


 
Calcoli e decisione
	Percorso decisionale
	Test statistico

	Distribuzione
	Normale

	Decisione
	Conformità

	Numero misure valide
	6

	AM
	19.0 ppm

	SD
	3.58 ppm

	GM
	18.7 ppm

	GSD
	1.211

	Metrica centrale
	19.0 ppm

	Rapporto / OEL
	38.0%

	UR
	8.665

	UT
	2.187

	UTL95,70
	26.8 ppm

	Frazione j
	—

	Banda di esposizione
	3 • 0,25–0,5

	Rivalutazione
	18 mesi


 
Note validazione / esposizioni eccezionali / outlier
Serie omogenea, nessuna esposizione eccezionale rilevata.
Azioni correttive / RMM per l’agente
Verifica periodica delle aspirazioni e chiusura dei contenitori durante i travasi.
 
Misure inserite e valori usati
	Etichetta
	Valore
	<LOQ
	LOQ
	Valore operativo
	Valore usato
	Durata (h)
	Nota

	T1
	14.0
	No
	—
	—
	14.0
	8.00
	turno intero

	T2
	18.0
	No
	—
	—
	18.0
	8.00
	turno intero

	T3
	22.0
	No
	—
	—
	22.0
	8.00
	turno intero

	T4
	17.0
	No
	—
	—
	17.0
	8.00
	turno intero

	T5
	19.0
	No
	—
	—
	19.0
	8.00
	turno intero

	T6
	24.0
	No
	—
	—
	24.0
	8.00
	turno intero


 
Grafico misure • Toluene
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Matrice rischio gestionale • Toluene
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Matrice rivalutazione • Toluene
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Warning
• Incertezza estesa dichiarata: 25.0%. Riportarla nel resoconto.
 


Scheda agente 2 • Xileni misti
	Nome agente
	Xileni misti

	CAS
	1330-20-7

	OEL / VLEP
	100 ppm

	Unità
	ppm

	Fonte OEL
	Demo / configurabile

	Tipo OEL / riferimento
	Lungo termine / TWA

	Severità
	3

	Organo / effetto additivo
	SNC

	Campionamento
	Personale

	Metodo / laboratorio
	GC/FID - laboratorio demo

	Strumentazione
	Pompa personale + tubo adsorbente

	Incertezza estesa
	25.0%

	Stato validazione
	Validato

	CMR / attenzione elevata
	No

	Agente selezionato nei grafici
	No


 
Calcoli e decisione
	Percorso decisionale
	Test preliminare

	Distribuzione
	Normale

	Decisione
	Nessuna decisione

	Numero misure valide
	4

	AM
	26.5 ppm

	SD
	4.65 ppm

	GM
	26.2 ppm

	GSD
	1.195

	Metrica centrale
	26.5 ppm

	Rapporto / OEL
	26.5%

	UR
	—

	UT
	—

	UTL95,70
	—

	Frazione j
	—

	Banda di esposizione
	3 • 0,25–0,5

	Rivalutazione
	—


 
Note validazione / esposizioni eccezionali / outlier
SEG confermato su mansione omogenea di miscelazione.
Azioni correttive / RMM per l’agente
Mantenere procedure di lavaggio e ventilazione generale.
 
Misure inserite e valori usati
	Etichetta
	Valore
	<LOQ
	LOQ
	Valore operativo
	Valore usato
	Durata (h)
	Nota

	X1
	21.0
	No
	—
	—
	21.0
	8.00
	campione personale

	X2
	28.0
	No
	—
	—
	28.0
	8.00
	campione personale

	X3
	25.0
	No
	—
	—
	25.0
	8.00
	campione personale

	X4
	32.0
	No
	—
	—
	32.0
	8.00
	campione personale


 
Grafico misure • Xileni misti
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Matrice rischio gestionale • Xileni misti
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Matrice rivalutazione • Xileni misti
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Warning
• Incertezza estesa dichiarata: 25.0%. Riportarla nel resoconto.
 


Scheda agente 3 • Formaldeide
	Nome agente
	Formaldeide

	CAS
	50-00-0

	OEL / VLEP
	0.30 ppm

	Unità
	ppm

	Fonte OEL
	Demo / configurabile

	Tipo OEL / riferimento
	Breve termine 15 min

	Severità
	5

	Organo / effetto additivo
	Irritazione vie aeree

	Campionamento
	Personale

	Metodo / laboratorio
	Cartuccia DNPH / HPLC

	Strumentazione
	Campionatore personale

	Incertezza estesa
	30.0%

	Stato validazione
	Validato

	CMR / attenzione elevata
	Sì

	Agente selezionato nei grafici
	No


 
Calcoli e decisione
	Percorso decisionale
	Test statistico

	Distribuzione
	Normale

	Decisione
	Conformità

	Numero misure valide
	6

	AM
	0.05 ppm

	SD
	0.01 ppm

	GM
	0.05 ppm

	GSD
	1.350

	Metrica centrale
	0.05 ppm

	Rapporto / OEL
	16.7%

	UR
	17.678

	UT
	2.187

	UTL95,70
	0.08 ppm

	Frazione j
	—

	Banda di esposizione
	2 • 0,1–0,25

	Rivalutazione
	12 mesi


 
Note validazione / esposizioni eccezionali / outlier
Valori compatibili con breve durata, presenza di un dato <LOQ trattato operativamente.
Azioni correttive / RMM per l’agente
Presidiare le fasi a maggiore emissione e mantenere frequenza massima di rivalutazione annuale.
 
Misure inserite e valori usati
	Etichetta
	Valore
	<LOQ
	LOQ
	Valore operativo
	Valore usato
	Durata (h)
	Nota

	F1
	0.04
	No
	—
	—
	0.04
	0.25
	15 minuti

	F2
	0.05
	No
	—
	—
	0.05
	0.25
	15 minuti

	F3
	—
	Sì
	0.03
	0.03
	0.03
	0.25
	<LOQ con valore operativo

	F4
	0.06
	No
	—
	—
	0.06
	0.25
	15 minuti

	F5
	0.07
	No
	—
	—
	0.07
	0.25
	15 minuti

	F6
	0.05
	No
	—
	—
	0.05
	0.25
	15 minuti


 
Grafico misure • Formaldeide
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Matrice rischio gestionale • Formaldeide
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Matrice rivalutazione • Formaldeide
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Warning
• Incertezza estesa dichiarata: 30.0%. Riportarla nel resoconto.
• Agente marcato CMR / attenzione elevata: mantenuta una periodicità massima di 12 mesi.
 
Avvertenza finale
Report generato in locale dalla web app. Verificare sempre qualità del dato, rappresentatività del campionamento, validazione dei SEG, correttezza della fonte OEL/VLEP e coerenza della caratterizzazione di base rispetto al processo reale.
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