Esempio – Reparto A
Generato: 21/02/2026, 14:02 • App v1.0.0 • Metodo percentili: Type 7 (equivalente a Excel PERCENTILE.INC / QUARTILE.INC)
1) KPI
	KPI
	Valore

	Rischi inseriti
	12

	Score medio
	10.00

	Azione immediata
	3

	Azione programmata
	4

	Monitoraggio
	2

	Accettabile
	3


2) Soglie (quartili/percentili) e trigger
	Q1 (p25)
	Mediana (p50)
	Q3 (p75)
	P90 (p90)

	5.50
	9.00
	13.00
	19.60


Le soglie sono relative al dataset inserito (score P×D). Cambiando i dati cambiano le soglie e quindi i trigger.
Logica trigger
· Azione immediata: score ≥ soglia p75 (tipicamente Q3).
· Azione programmata: score tra p50 e p75.
· Monitoraggio: score tra p25 e p50.
· Accettabile: score < p25.
3) Registro rischi
	#
	Rischio
	Attività
	Area
	P (Probabilità)
	D (Danno)
	Score
	% rank
	Trigger
	Note

	1
	Caduta dall'alto
	Lavori in quota su scala portatile
	Manutenzione
	4 – Probabile
	5 – Catastrofico
	20
	100.0%
	Azione immediata
	Verificare scala, ancoraggi, addestramento, valutare piattaforma.

	2
	Elettrocuzione
	Intervento su quadro elettrico
	Manutenzione
	4 – Probabile
	5 – Catastrofico
	20
	100.0%
	Azione immediata
	LOTO, verifica assenza tensione, DPI dielettrici, permessi di lavoro.

	3
	Cesoiamento e Sciacciamento
	Regolazione macchina con organi in moto
	Produzione
	4 – Probabile
	4 – Grave
	16
	81.8%
	Azione immediata
	Ripari/interblocchi, procedure, consenso 2 mani dove applicabile.

	4
	Urti con carrelli elevatori o movimentazione mezzi interni
	Transito in corsie miste pedoni/mezzi
	Logistica
	3 – Possibile
	4 – Grave
	12
	68.2%
	Azione programmata
	Segregazione percorsi, segnaletica, limiti velocità, formazione.

	5
	Movimentazione manuale dei carichi
	Prelievo e confezionamento colli
	Magazzino
	3 – Possibile
	4 – Grave
	12
	68.2%
	Azione programmata
	Ausili, layout, rotazioni, formazione MMC.

	6
	Rumore
	Uso prolungato attrezzature rumorose
	Produzione
	3 – Possibile
	3 – Significativo
	9
	50.0%
	Azione programmata
	Valutazione esposizione, DPI uditivi, manutenzione, cabina.

	7
	Affaticamento mentale / attenzione prolungata
	Controllo qualità a ritmo elevato
	Qualità
	3 – Possibile
	3 – Significativo
	9
	50.0%
	Azione programmata
	Pause, turnazione, ergonomia visiva, check-list.

	8
	Vibrazioni HAV
	Uso smerigliatrice / utensili vibranti
	Officina
	3 – Possibile
	2 – Moderato
	6
	31.8%
	Monitoraggio
	Limitare durata, manutenzione utensili, guanti adeguati.

	9
	Scivolamenti, inciampi e cadute
	Pulizie con pavimento bagnato
	Servizi
	3 – Possibile
	2 – Moderato
	6
	31.8%
	Monitoraggio
	Segnalazioni, calzature antiscivolo, procedure.

	10
	Affaticamento visivo
	Lavoro al videoterminale
	Uffici
	2 – Improbabile
	2 – Moderato
	4
	13.6%
	Accettabile
	Illuminazione, pause, regolazioni schermo/sedia.

	11
	Microclima
	Esposizione a correnti d’aria/temperatura
	Uffici
	2 – Improbabile
	2 – Moderato
	4
	13.6%
	Accettabile
	Regolazione impianto, misurazioni, layout.

	12
	Tagli e abrasioni
	Uso cutter e imballaggi
	Magazzino
	1 – Rarissima
	2 – Moderato
	2
	0.0%
	Accettabile
	Guanti, cutter di sicurezza, formazione.


Avvertenza: questo report è uno strumento di supporto decisionale (prioritizzazione) e non sostituisce la valutazione dei rischi prevista dalla normativa applicabile. 
