PFAS – Scheda operativa aziendale
Check-list di censimento, valutazione, sostituzione/bonifica e sorveglianza
1) Censimento sostanze/miscele/articoli (PFAS e precursori)
Scopo: mappare dove possono essere presenti PFAS (anche come impurità, precursori o trattamenti su articoli).
	Voce
	Azione operativa
	Reparto/Linea
	Fornitore/Prodotto
	Documenti (SDS, specifiche, dichiarazioni)
	Responsabile
	Scadenza
	Stato (☐/☑)

	Elenco sostanze/miscele
	Richiedi SDS aggiornate (sez. 2/3/15) e dichiarazioni PFAS
	
	
	
	
	
	

	Articoli/trattamenti
	Censisci rivestimenti antiaderenti, idro/oleorepellenze, guarnizioni, membrane, cablaggi
	
	
	
	
	
	

	Process aids
	Verifica ausili di processo (distaccanti, bagnanti, antischiuma)
	
	
	
	
	
	

	Schiume antincendio
	Inventaria AFFF (tipo, lotto, quantità, data acquisto)
	
	
	
	
	
	

	Outsourcing
	Richiedi ai terzisti dichiarazioni “PFAS-free” o elenco PFAS utilizzati
	
	
	
	
	
	



2) Valutazione del rischio (Titolo IX D.Lgs. 81/2008)
Scopo: stimare esposizione per inalazione/cutanea/ingestione indiretta e definire priorità d’intervento.
	Fase/Lavoro
	Matrice/Composto
	Via di esposizione (I/C/Ing)
	Durata/Frequenza
	Quantità/Concentrazione
	Misure esistenti
	Livello di rischio (qualit./semiq.)
	Azioni di riduzione
	Responsabile
	Scadenza
	Stato

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Promemoria operativo (da includere nel DVR):
· Valuta aerosol/polveri (manipolazioni, spruzzi, carteggi, pulizie).
· Considera contatto cutaneo (spruzzi, superfici contaminate, DPI bagnati).
· Inserisci procedure d’igiene (mani, aree ristoro, vestiario).
· Prevedi monitoraggi ambientali mirati quando utili alla stima dell’esposizione.

3) Gerarchia dei controlli e piano di miglioramento
Scopo: passare da “uso” a “sostituzione” ove tecnicamente possibile; altrimenti contenere il rischio.
	Priorità
	Misura
	Descrizione pratica in sito
	Evidenza richiesta
	Responsabile
	Scadenza
	Stato

	1
	Eliminazione
	Eliminare trattamenti/ausili contenenti PFAS non essenziali
	Modifica distinta base / rev. processo
	
	
	

	2
	Sostituzione
	Sostituti funzionali (test comparativi prestazioni + profilo ambiente/salute)
	Report test + dichiarazione fornitore
	
	
	

	3
	Tecniche
	Chiusure, captazioni localizzate, segregazioni, cicli chiusi
	Verbali verifica impianti/portate
	
	
	

	4
	Organizzative
	Procedure, riduzione tempi esposti, pulizie dedicate, gestione panni
	Istruzioni operative + registri
	
	
	

	5
	DPI
	Guanti compatibili, protezione vie respiratorie, occhiali/visiere, camici
	Schede DPI + fit-test quando applicabile
	
	
	



4) Prova comparativa delle alternative (evitare “regrettable substitution”)
Scopo: documentare che l’alternativa non peggiori impatti ambientali/sanitari e garantisca la funzione.
	Funzione richiesta
	Alternativa valutata
	Prestazioni (test)
	Dati EHS/Regolatori
	Esito (OK/KO)
	Decisione e motivazione
	Responsabile
	Stato

	Idro/oleorepellenza tessile
	
	Repellenza, durabilità, lavaggi
	SDS, dichiarazione assenza PFAS, degradazione
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Criteri minimi: prestazione equivalente/sufficiente; assenza PFAS intenzionali; profilo tossicologico noto; rifiuti gestibili; costi/forniture sostenibili.

5) Gestione schiume antincendio (AFFF) e transizione
Scopo: pianificare sostituzione, gestione scorte, smaltimento, addestramento.
	Voce
	Azione
	Dati/Inventario
	Evidenze
	Responsabile
	Scadenza
	Stato

	Censimento AFFF
	Elenco prodotti, giacenze, età, compatibilità impianti
	
	
	
	
	

	Prove compatibilità
	Verifica con impianto/ugelli/serbatoi
	
	
	
	
	

	Piano sostituzione
	Selezione schiume alternative + test prestazionali
	
	
	
	
	

	Smaltimento
	Conferimento rifiuti secondo norme vigenti
	
	
	
	
	

	Formazione
	Addestramento squadre interne su nuovi prodotti/procedure
	
	
	
	
	



6) Sorveglianza sanitaria e biomonitoraggio (quando giustificato)
Scopo: proteggere i lavoratori esposti; integrare con DVR e misure tecniche.
	Profilo espositivo
	Azioni del Medico Competente
	Esami/Indicatori (se motivati)
	Periodicità
	Tracciabilità
	Stato

	Contatto/inalazione ricorrente
	Visite mirate a vie respiratorie, cute, fegato, reni, tiroide
	Indicatori clinic-lab selettivi; eventuale biomonitoraggio
	
	Protocollo sanitario
	

	Squadre antincendio/bonifiche
	Valutazione idoneità mansione + DPI
	Follow-up post-evento, schede esposizione
	
	Registro esposti (interno)
	


Nota pratica: il biomonitoraggio va pianificato caso per caso, con obiettivi chiari e consenso informato, integrando sempre i dati di esposizione lavorativa.

7) Pulizia, rifiuti, bonifiche e decontaminazione
Scopo: evitare ricontaminazioni e gestire responsabilmente rifiuti/assorbenti/filtri.
	Matrice
	Opzione
	Vantaggi
	Limiti/Note
	Evidenze richieste
	Stato

	Acque
	Adsorbimento (carbone/resine)
	Tecnologie note, modulari
	Gestione rifiuti concentrati
	Schede impianto + smaltimenti
	

	Suoli
	Scavo/selezione; trattamenti ex situ
	Controllo processo
	Costi/logistica
	Piani di campionamento
	

	Superfici/impianti
	Procedure di lavaggio dedicate
	Riduce carry-over
	Gestione reflui
	Istruzioni + registri
	



8) Comunicazione, formazione e comportamento
Scopo: consapevolezza e coerenza delle prassi.
	Tema
	Contenuto minimo
	Destinatari
	Evidenza
	Scadenza
	Stato

	Informazione
	Rischi PFAS, vie di esposizione, misure in atto
	Tutti gli esposti
	Registro formazione
	
	

	Procedure
	Manipolazione, pulizia, gestione DPI, aree ristoro
	Reparti interessati
	Istruzioni operative
	
	

	Segnalazioni
	Anomalie, sversamenti, near-miss
	Tutti
	Registro segnalazioni
	
	



9) Registro decisionale e tracciabilità (audit-ready)
Scopo: rendere verificabile ogni scelta tecnica/gestionale.
	Data
	Decisione presa
	Motivazione tecnica
	Riferimento interno (DVR/PO/Verb.)
	Firma RSPP/MC/Dir.
	Stato
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