QsRA Sisma Processi Seveso III
Metodo: Implementazione operativa semplificata ispirata al Quaderno INAIL n. 27/2026
Documento generato lato client in data 28/03/2026, 09:27
1. Dati generali
	Titolo studio
	QsRA sismica 2026 - Area serbatoi e utilities solventi

	Società / gestore
	ChemSafe S.r.l.

	Stabilimento / sito
	Stabilimento PIR - Polo Industriale Sud

	Unità / reparto
	Parco serbatoi solventi, colonna distillazione, piperack utilities

	Data valutazione
	28/03/2026

	Analista
	Ing. HSE Demo

	Revisione
	Rev. 01

	Riferimento interno
	QSRA-2026-DEMO

	Destinazione elaborato
	Rapporto di Sicurezza / SGS-PIR


Note generali: Dataset demo a scopo di prova della web app. Valori numerici realistici ma esemplificativi, destinati a mostrare il funzionamento globale di screening, KPI, matrici, grafici, salvataggio ed export.
2. Parametri sismici e hazard
	Località
	Polo Industriale Sud - Comune Alfa

	Classificazione sismica
	Zona 2

	Classe d’uso
	IV - Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante

	Vita nominale
	50 anni

	IM type
	PGA

	Indice IP
	3

	IMref
	0,28 g

	Hazard A
	1.20 ×10^-5

	Hazard k
	3,20

	Contesto confronto
	Stesso sito / stesso IP


Note hazard: Linearizzazione locale della hazard curve per uso operativo; parametri demo coerenti con screening HSE su sito ad elevata rilevanza impiantistica.
3. KPI principali
	Numero asset analizzati
	5

	GRI massimo
	25

	Classe finale massima
	Estremo

	Numero criticità
	5

	Numero misure/azioni
	20

	Stato valutazione
	Completata con criticità alte

	Media λDS
	0,003


Scenario dominante: Serbatoio TK-201 benzene (TK-201) risulta l’asset dominante con GRI 25, classe finale Estremo, scenario LOC3 ed effetto prevalente Incendio.
Narrativa sintetica: Il dataset comprende 5 asset e mostra un profilo massimo estremo associato a Serbatoio TK-201 benzene. Lo screening preliminare evidenzia una combinazione IV=4, IE=4, IP=3 con IR=48 e classe alto. La frequenza annua di superamento del danno è stimata pari a 0,006 1/anno, corrispondente a PI=5; combinata con CI=5 produce GRI=25. Si raccomanda di verificare coerenza dei parametri di fragilità, adeguatezza dei sistemi di isolamento/rilascio e aggiornamento dei presidi SGS-PIR/PEI.
4. Risultati apparecchiature
	Asset
	Tag
	Categoria
	Sostanza
	LOC
	IV
	IE
	IP
	IR
	Classe screening
	P(danno)
	λDS
	PI
	CI
	GRI
	Classe finale

	Serbatoio TK-201 benzene
	TK-201
	Grande serbatoio cilindrico non ancorato
	Benzene
	LOC3
	4
	4
	3
	48
	Alto
	83,4%
	0,006
	5
	5
	25
	Estremo

	Colonna distillazione C-101
	C-101
	Colonna / reattore / apparecchiatura snella verticale
	Miscela solventi aromatici
	LOC3
	4
	3
	3
	36
	Alto
	86,3%
	0,007
	5
	4
	20
	Estremo

	Piperack linee ammoniaca
	PR-07
	Tubazione / linea critica / manifold
	Ammoniaca anidra
	LOC2
	3
	4
	3
	36
	Alto
	67,8%
	0,003
	5
	4
	20
	Estremo

	Compressore GPL K-03
	K-03
	Compressore / macchina su supporti
	GPL
	LOC2
	1
	2
	3
	6
	Assente
	11,7%
	3.48 ×10^-4
	4
	3
	12
	Significativo

	Serbatoio orizzontale solvente T-33
	T-33
	Serbatoio orizzontale
	Solvente infiammabile
	LOC3
	2
	3
	3
	18
	Basso
	46,3%
	0,001
	5
	4
	20
	Estremo


5. Matrici
5.1 Matrice screening IV × IE
	IV \ IE
	1
	2
	3
	4

	4
	Limitato score 4 
	Basso score 8 
	Alto score 12 • n=1 
	Alto score 16 • n=1 

	3
	Limitato score 3 
	Basso score 6 
	Medio score 9 
	Alto score 12 • n=1 

	2
	Assente score 2 
	Limitato score 4 
	Basso score 6 • n=1 
	Basso score 8 

	1
	Assente score 1 
	Assente score 2 • n=1 
	Limitato score 3 
	Limitato score 4 


5.2 Matrice decisionale PI × CI
	PI \ CI
	1
	2
	3
	4
	5

	5
	5 Basso 
	10 Significativo 
	15 Alto 
	20 Estremo • n=3 
	25 Estremo • n=1 

	4
	4 Molto basso 
	8 Basso 
	12 Significativo • n=1 
	16 Alto 
	20 Estremo 

	3
	3 Molto basso 
	6 Basso 
	9 Significativo 
	12 Significativo 
	15 Alto 

	2
	2 Molto basso 
	4 Molto basso 
	6 Basso 
	8 Basso 
	10 Significativo 

	1
	1 Molto basso 
	2 Molto basso 
	3 Molto basso 
	4 Molto basso 
	5 Basso 


6. Grafici
GRI per apparecchiatura
[image: Grafico barre GRI]
Distribuzione classi finali
[image: Grafico doughnut classi finali]
Profilo medio dei fattori
[image: Grafico radar]
Curva di fragilità asset selezionato
[image: Grafico fragilità]
Asset selezionato per il grafico di dettaglio: Serbatoio TK-201 benzene
7. Piano misure / azioni
	Tipo
	Azione
	Priorità
	Responsabile
	Scadenza
	Stato
	Origine

	Generata
	Verifica strutturale / impiantistica mirata su Serbatoio TK-201 benzene (TK-201)
	Alta
	Ingegneria / Integrità meccanica
	—
	Da pianificare
	Serbatoio TK-201 benzene (TK-201)

	Generata
	Revisione sistemi di intercettazione e flessibilità connessioni per Serbatoio TK-201 benzene (TK-201)
	Alta
	Processo / Manutenzione
	—
	Da pianificare
	Serbatoio TK-201 benzene (TK-201)

	Generata
	Valutare sensoristica SMART e monitoraggio continuo per Serbatoio TK-201 benzene (TK-201)
	Alta
	HSE / Strumentazione
	—
	Da pianificare
	Serbatoio TK-201 benzene (TK-201)

	Generata
	Aggiornare scenari PEI/SGS-PIR collegati a Serbatoio TK-201 benzene (TK-201)
	Alta
	HSE / Gestione emergenze
	—
	Da pianificare
	Serbatoio TK-201 benzene (TK-201)

	Generata
	Verifica strutturale / impiantistica mirata su Colonna distillazione C-101 (C-101)
	Alta
	Ingegneria / Integrità meccanica
	—
	Da pianificare
	Colonna distillazione C-101 (C-101)

	Generata
	Revisione sistemi di intercettazione e flessibilità connessioni per Colonna distillazione C-101 (C-101)
	Alta
	Processo / Manutenzione
	—
	Da pianificare
	Colonna distillazione C-101 (C-101)

	Generata
	Valutare sensoristica SMART e monitoraggio continuo per Colonna distillazione C-101 (C-101)
	Alta
	HSE / Strumentazione
	—
	Da pianificare
	Colonna distillazione C-101 (C-101)

	Generata
	Aggiornare scenari PEI/SGS-PIR collegati a Colonna distillazione C-101 (C-101)
	Alta
	HSE / Gestione emergenze
	—
	Da pianificare
	Colonna distillazione C-101 (C-101)

	Generata
	Verifica strutturale / impiantistica mirata su Piperack linee ammoniaca (PR-07)
	Alta
	Ingegneria / Integrità meccanica
	—
	Da pianificare
	Piperack linee ammoniaca (PR-07)

	Generata
	Revisione sistemi di intercettazione e flessibilità connessioni per Piperack linee ammoniaca (PR-07)
	Alta
	Processo / Manutenzione
	—
	Da pianificare
	Piperack linee ammoniaca (PR-07)

	Generata
	Valutare sensoristica SMART e monitoraggio continuo per Piperack linee ammoniaca (PR-07)
	Alta
	HSE / Strumentazione
	—
	Da pianificare
	Piperack linee ammoniaca (PR-07)

	Generata
	Aggiornare scenari PEI/SGS-PIR collegati a Piperack linee ammoniaca (PR-07)
	Alta
	HSE / Gestione emergenze
	—
	Da pianificare
	Piperack linee ammoniaca (PR-07)

	Generata
	Revisione sistemi di intercettazione e flessibilità connessioni per Compressore GPL K-03 (K-03)
	Media
	Processo / Manutenzione
	—
	Da pianificare
	Compressore GPL K-03 (K-03)

	Generata
	Valutare sensoristica SMART e monitoraggio continuo per Compressore GPL K-03 (K-03)
	Media
	HSE / Strumentazione
	—
	Da pianificare
	Compressore GPL K-03 (K-03)

	Generata
	Aggiornare scenari PEI/SGS-PIR collegati a Compressore GPL K-03 (K-03)
	Media
	HSE / Gestione emergenze
	—
	Da pianificare
	Compressore GPL K-03 (K-03)

	Generata
	Revisione sistemi di intercettazione e flessibilità connessioni per Serbatoio orizzontale solvente T-33 (T-33)
	Alta
	Processo / Manutenzione
	—
	Da pianificare
	Serbatoio orizzontale solvente T-33 (T-33)

	Generata
	Valutare sensoristica SMART e monitoraggio continuo per Serbatoio orizzontale solvente T-33 (T-33)
	Alta
	HSE / Strumentazione
	—
	Da pianificare
	Serbatoio orizzontale solvente T-33 (T-33)

	Generata
	Aggiornare scenari PEI/SGS-PIR collegati a Serbatoio orizzontale solvente T-33 (T-33)
	Alta
	HSE / Gestione emergenze
	—
	Da pianificare
	Serbatoio orizzontale solvente T-33 (T-33)

	Generata
	Pianificare drill di emergenza sismica con scenario NaTech
	Alta
	HSE / Operations
	—
	Da pianificare
	Valutazione complessiva

	Manuale
	Allineare dataset QsRA con anagrafica asset SGS-PIR
	Alta
	HSE / Process Safety
	28/03/2026
	In corso
	Valutazione complessiva


8. Conclusioni e note interpretative
Nel dataset demo emergono criticità prevalenti sul serbatoio non ancorato TK-201, sulla colonna C-101 e sul piperack ammoniaca. Si raccomanda di integrare verifiche strutturali, riduzione del rilascio e aggiornamento dei presidi emergenziali.
9. Disclaimer finale
Questa web app costituisce uno strumento di supporto tecnico-operativo e non sostituisce sopralluogo, progettazione, modellazione specialistica, verifica documentale, giudizio professionale o adempimenti di legge. I risultati dipendono dai dati immessi e devono essere sempre verificati criticamente prima di qualsiasi impiego professionale.
Nota metodologica
La presente implementazione è orientata a screening, supporto decisionale e organizzazione dati; per applicazioni regolatorie o analisi di dettaglio è necessario integrare con valutazioni specialistiche. 
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