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Disclaimer: la web app è uno strumento di supporto tecnico-operativo. I valori PGA di capacità devono provenire da valutazione strutturale professionale secondo NTC 2018, Circolare 7/2019 ed eventuale EN 1998-3. Il report non sostituisce sopralluogo, indagini, modellazione, verifiche strutturali, deposito/autorizzazione o asseverazione.
1. Dati generali
	Progetto
	Demo - Scuola primaria in muratura

	Edificio
	Plesso scolastico A - corpo storico

	Committente
	Comune di Esempio

	Tecnico
	Ing. Mario Rossi

	Localizzazione
	Perugia (PG)

	Coordinate/indirizzo
	43.1107, 12.3908

	Destinazione
	scolastica

	Tipologia strutturale
	muratura

	Anno
	1968

	Piani
	3

	Regolarità pianta
	parzialmente_irregolare

	Regolarità elevazione
	regolare

	Note
	Edificio in muratura portante con solai in laterocemento. Criticità: collegamenti solaio-parete non continui, qualità muraria media, alcune aperture ravvicinate. Valori PGA_C desunti da analisi pushover e verifiche locali riportate in relazione tecnica demo.


2. Impostazioni normative
	Riferimento
	NTC2018_DM58

	Intervento
	miglioramento

	Classe d'uso
	III

	VN
	50 anni

	CU
	1.5

	VR
	75,0 anni

	Metodo PAM
	ridotto

	η adottato
	2,439

	Adeguamento
	1


3. Domanda e capacità in PGA
	Stato limite
	PGA_D [g]
	PGA_C fatto [g]
	PGA_C progetto [g]
	ζE fatto
	ζE progetto

	SLO
	0,071
	0,000
	0,000
	—
	—

	SLD
	0,089
	0,038
	0,071
	0,427
	0,798

	SLV
	0,238
	0,102
	0,154
	0,429
	0,647

	SLC
	0,326
	0,000
	0,000
	—
	—


4. Risultati sintetici
	Scenario
	ζE SLD
	ζE SLV / IS-V
	PAM [%]
	Classe PAM
	Classe IS-V
	Classe finale

	Stato di fatto
	0,427
	0,429
	3,801
	E
	D
	E

	Stato di progetto
	0,798
	0,647
	1,334
	B
	B
	B


Esito NTC: Miglioramento conforme. Per classe III scolastica e classe IV, il valore ζE post-intervento deve essere almeno 0,60.
5. Dettaglio stati limite
	Scenario
	SL
	TR_D
	TR_C
	λ
	CR

	Stato di fatto
	SLO
	45,2
	10,0
	0,10000
	7%

	Stato di fatto
	SLD
	75,4
	10,0
	0,10000
	15%

	Stato di fatto
	SLV
	711,8
	90,1
	0,01109
	50%

	Stato di fatto
	SLC
	1462,2
	183,9
	0,00544
	80%

	Stato di progetto
	SLO
	45,2
	26,0
	0,03841
	7%

	Stato di progetto
	SLD
	75,4
	43,5
	0,02300
	15%

	Stato di progetto
	SLV
	711,8
	246,2
	0,00406
	50%

	Stato di progetto
	SLC
	1462,2
	502,4
	0,00199
	80%


6. Grafici
Curva PAM
[image: Curva PAM]
Domanda e capacità PGA
[image: Domanda e capacità PGA]
Spettro elastico e PGA in T=0
[image: Spettro elastico e PGA in T=0]
Classi di rischio
[image: Classi di rischio]
7. Matrice classe finale
	PAM / IS-V
	A+
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	A+
	A+
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	A
	A
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	B
	B
	B
	B PROGETTO
	C
	D
	E
	F

	C
	C
	C
	C
	C
	D
	E
	F

	D
	D
	D
	D
	D
	D
	E
	F

	E
	E
	E
	E
	E
	E FATTO
	E
	F

	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F

	G
	G
	G
	G
	G
	G
	G
	G


8. Azioni e misure
	Azione
	Priorità
	Responsabile
	Scadenza
	Note

	Collegamento solai-pareti con cordoli/tiranti metallici
	Alta
	Progettista strutturale
	2026-09-30
	Riduzione vulnerabilità fuori piano e miglioramento comportamento scatolare.

	Consolidamento maschi murari e architravi con sistemi FRCM
	Media
	Direzione lavori
	2026-12-15
	Intervento localizzato su pareti con aperture ravvicinate.

	Aggiornamento piano emergenza e informazione occupanti
	Alta
	RSPP / Datore di lavoro
	2026-06-30
	Misura HSE gestionale fino al completamento dei lavori.


9. Conclusioni
L'esempio dimostra il passaggio da una classe di rischio peggiore a una classe migliore con incremento dell'indice ζE allo SLV. I valori sono dimostrativi e devono essere sostituiti con dati calcolati da professionista abilitato.
10. Avvertenze finali
I risultati dipendono dai dati immessi. Prima dell'uso professionale verificare documentazione, normativa applicabile, coerenza dei valori PGA_D/PGA_C, livelli di conoscenza, fattori di confidenza, geotecnica, meccanismi locali, elementi non strutturali e obblighi di legge.
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