



	Attività
	Criteri / condizioni di applicazione
	Addetti ai lavori
	DPI vie respiratorie
	DPI corpo
	Zona di lavoro / confinamento
	Misure tecniche principali
	Protezione terzi / altre misure

	Rimozione di lastre in cemento-amianto integre su tetti/facciate
	Lastre integre, senza demolizione, rimozione con attrezzi manuali; superficie limitata; rischio di rottura basso
	Artigiani/addetti appositamente formati per lavori su MCA
	FFP3 o respiratore a semifaccia con filtro P3
	Tuta monouso cat. III tipo 5/6, guanti, copricapo, calzature chiudibili o sovrascarpe
	Area di lavoro delimitata e segnalata; nessun accesso non autorizzato; confinamento non necessario all’aperto
	Lavorare ad umido, rimozione delicata, evitare fratture, imballaggio immediato in sacchi/doppi sacchi etichettati, pulizia finale con aspiratore per polveri di amianto (classe H)
	Segnaletica di pericolo, interdizione ai terzi, divieto di rimuovere i DPI nella zona sporca, smaltimento come rifiuto contenente amianto

	Rimozione di lastre in cemento-amianto molto danneggiate o su ampie superfici
	Superficie estesa, lastre danneggiate o con elevato rischio di frattura; lavorazioni prolungate
	Impresa specializzata riconosciuta per lavori con amianto
	Respiratore a semifaccia con filtro P3 o elettrorespiratore; in casi critici respiratore ad aria compressa
	Tuta cat. III tipo 5/6, guanti, protezione occhi, calzature dedicate
	Confinamento della zona in interno (barriere fisiche, eventuale depressione); delimitazione e segregazione rigorosa in esterno
	Lavoro ad umido, rimozione controllata, aspirazione delle polveri con aspiratori classe H, gestione controllata dei materiali smontati, pulizia approfondita
	Misure per escludere il pubblico (barriere, divieti di accesso), eventuali misurazioni post-intervento secondo normativa locale, gestione tracciata dei rifiuti

	Smontaggio di tubazioni in cemento-amianto (tecnica non distruttiva)
	Tubi integri smontati tramite allentamento giunti, taglio con attrezzi che non fratturano il tubo, senza rotture estese
	Artigiani/addetti formati oppure impresa specializzata in funzione dell’entità del lavoro
	FFP3 o respiratore a semifaccia con filtro P3
	Tuta monouso tipo 5/6, guanti resistenti, protezione occhi
	Zona di lavoro delimitata; confinamento richiesto se in locali interni poco ventilati
	Eventuale umidificazione, smontaggio con cura, avvolgimento in pellicola di plastica e imballaggio immediato, pulizia con aspiratore classe H
	Impedire il passaggio di terzi, procedure di decontaminazione personale alla fine del lavoro, gestione corretta degli scarti

	Smontaggio di tubazioni in cemento-amianto con tecnica distruttiva
	Necessaria frattura controllata del tubo (es. tratti non smontabili diversamente), aumento emissioni di fibre
	Solo impresa specializzata autorizzata
	Respiratore a semifaccia con filtro P3, elettrorespiratore o apparecchiatura ad aria compressa in funzione del rischio
	Tuta cat. III tipo 5/6, guanti, protezione occhi; eventuale doppio strato nei punti critici
	Confinamento dell’ambiente di lavoro in interno con barriera fisica e, se previsto, depressione; zona delimitata in esterno
	Lavorazioni ad umido, aspirazione alla fonte, frammentazione controllata, raccolta immediata dei frammenti, pulizia accurata con aspiratore classe H
	Esclusione rigorosa di terzi, percorso di decontaminazione per persone e attrezzi, smaltimento rifiuti in contenitori chiusi etichettati

	Piccoli interventi localizzati su lastre (fori, fissaggi, ancoraggi)
	Lavori puntuali (es. forare per fissaggi), durata contenuta, su materiale compatto (cemento-amianto)
	Artigiani/addetti formati
	Maschera FFP3 o semifacciale con filtro P3
	Tuta leggera tipo 5/6, guanti, protezione occhi
	Zona circoscritta e segnalata, senza accesso a non addetti
	Uso di attrezzi a bassa emissione di polveri, lavorare sempre ad umido, aspirazione alla fonte dove possibile, raccolta immediata di residui e fanghi
	Tenere lontani terzi dall’area, pulizia accurata del suolo, smaltimento residui come rifiuto contenente amianto

	Rimozione di pavimenti vinilici/linoleum con colla contenente amianto (aree medio-grandi)
	Pavimentazioni continue, lavorazioni estese, rimozione mediante raschiatura o sistemi dedicati
	Impresa specializzata riconosciuta
	Respiratore a semifaccia con filtro P3 o elettrorespiratore
	Tuta cat. III tipo 5/6, guanti, protezione occhi, eventuali ginocchiere protette
	Confinamento del locale, accesso controllato, eventuale ventilazione e depressione
	Lavorare ad umido, evitare utensili che generano polveri fini, aspirazione dei residui, rimozione controllata dei materiali, pulizia con aspiratori classe H
	Esclusione di terzi, procedure di decontaminazione, eventuale verifica di pulizia dell’aria secondo indicazioni normative locali

	Rimozione di pavimenti vinilici in locali piccoli o su superfici ridotte
	Locali di piccole dimensioni, area limitata, durata relativamente breve
	Artigiani/addetti formati o impresa specializzata in base al rischio
	FFP3 o respiratore a semifaccia con filtro P3
	Tuta monouso tipo 5/6, guanti, protezione occhi
	Locale delimitato e segnalato, porte/finestre gestite per evitare dispersioni
	Rimozione ad umido, raschiatura controllata, raccolta immediata di sfridi, aspirazione finale con apparecchi classe H
	Impedire accesso ai terzi, decontaminare le calzature e gli attrezzi prima di uscire dal locale

	Rimozione di rivestimenti/intonaci friabili contenenti amianto
	Materiale debolmente legato, forte tendenza alla dispersione di fibre, interventi invasivi
	Solo imprese specializzate riconosciute, con personale specificamente addestrato
	Respiratori ad aria compressa o sistemi elettrorespiratori in base alla valutazione del rischio
	Tuta cat. III tipo 5/6, doppi guanti, protezione occhi/viso, calzature dedicate
	Zona completamente confinata, barriera fisica, eventuale depressione costante, accesso tramite unità di decontaminazione
	Lavorazione fortemente ad umido, rimozione controllata, aspirazione continua, gestione meticolosa di residui e fanghi, pulizia approfondita
	Vietato accesso a terzi, decontaminazione obbligatoria per persone e attrezzature, controlli di pulizia dell’aria e, se previsto, misurazioni di “declassamento” post intervento

	Incapsulamento o rivestimento di materiali contenenti amianto senza rimozione
	MCA integri, intervento mirato a legare le fibre e ridurre il rilascio; niente rimozione del materiale
	Artigiani/addetti formati o imprese specializzate a seconda dell’entità e del tipo di MCA
	FFP3 o respiratore a semifaccia con filtro P3 (in funzione del rischio)
	Abbigliamento protettivo con tuta tipo 5/6, guanti, protezione occhi
	Zona delimitata e segnalata; confinamento se in ambienti chiusi e lavori estesi
	Pulizia preliminare con aspiratore classe H, applicazione controllata del prodotto incapsulante, evitare abrasioni o urti, controllo finale della superficie
	Limitare l’accesso durante il lavoro, ripristinare e aggiornare la segnaletica di presenza amianto, informare gli occupanti sulle condizioni d’uso del locale

	Lavori su isolamenti di tubi (fasciature, gusci, feltri contenenti amianto)
	Isolamenti spesso danneggiati o friabili, accesso difficoltoso, rischio di dispersione elevato
	Impresa specializzata riconosciuta
	Respiratore a semifaccia con filtro P3, elettrorespiratore o sistemi ad aria compressa secondo rischio
	Tuta cat. III tipo 5/6, guanti, protezione occhi/viso
	Confinamento in interno, eventualmente con depressione; delimitazione e segregazione in esterno
	Lavoro ad umido, rimozione graduale delle fasciature, avvolgimento in pellicola, aspirazione continua, pulizia accurata di tubazioni e superfici circostanti
	Impedire accesso a terzi, decontaminazione dell’area al termine, smaltimento rifiuti in contenitori chiusi etichettati

	Sostituzione di guarnizioni contenenti amianto (flange, portelli, apparecchiature)
	Guarnizioni di piccole dimensioni, interventi limitati ma potenzialmente ripetuti in manutenzione
	Artigiani/addetti formati
	Maschera FFP3 o semifacciale con filtro P3
	Guanti adeguati, tuta tipo 5/6, protezione occhi
	Zona di lavoro delimitata e segnalata; confinamento locale se eseguiti molti interventi nello stesso ambiente
	Rimozione delicata delle guarnizioni, eventuale umidificazione, evitare abrasioni o spazzolature a secco, pulizia finale con aspiratore classe H
	Limitare presenza di terzi, raccolta immediata delle guarnizioni rimosse, smaltimento come rifiuto contenente amianto

	Lavori di ispezione, controllo visivo e campionamento non distruttivo
	Nessuna lavorazione meccanica sul MCA, solo osservazione o prelievi minimi eseguiti con tecnica a basso rilascio
	Tecnici/consulenti specificamente formati
	Mascherina FFP2–FFP3 o respiratore con filtro P2/P3 a seconda del rischio
	Abbigliamento da lavoro protettivo; tuta leggera dove necessario
	Zona di lavoro segnalata, ma di norma senza confinamento totale
	Tecniche di campionamento che minimizzino il rilascio di fibre, eventuale umidificazione, chiusura e sigillo immediato dei punti di prelievo
	Informare eventuali presenti, limitare accessi durante le operazioni, smaltire i campioni e i materiali di consumo come rifiuti contenenti amianto

	Pulizia di locali con presenza di polvere di amianto (senza lavori su MCA)
	Contaminazione da polvere dovuta a eventi precedenti, nessuna lavorazione diretta su MCA
	Impresa specializzata o addetti formati in funzione dell’entità
	Respiratore con filtro P3
	Tuta cat. III tipo 5/6, guanti, protezione occhi
	Confinamento o almeno segregazione del locale interessato, accesso controllato
	Divieto di spazzatura a secco, pulizia esclusiva con aspiratori classe H e metodi ad umido, rimozione controllata di polveri depositate
	Esclusione di terzi fino a fine pulizia, eventuale verifica dello stato del locale dopo l’intervento secondo le regole vigenti

	Demolizioni o ristrutturazioni pesanti con presenza diffusa di MCA
	Demolizione di edifici o strutture con molteplici materiali contenenti amianto, lavorazioni complesse
	Solo imprese specializzate con organizzazione e mezzi adeguati
	Sistemi di protezione delle vie respiratorie di livello elevato (es. apparecchi ad aria compressa) secondo valutazione del rischio
	DPI completi contro l’amianto cat. III tipo 5/6, doppi guanti, protezione integrale occhi/viso
	Ampio confinamento per fasi, gestione delle zone sporche/pulite, percorsi di decontaminazione, eventuale depressione, controllo accessi
	Pianificazione per fasi, rimozione preventiva dei MCA prima delle demolizioni generali, uso esteso di tecniche ad umido e aspirazione, rigida gestione dei rifiuti
	Protezione di popolazione e terzi (perimetrazione ampia, monitoraggi, comunicazioni preventive), decontaminazione scrupolosa, controlli finali di pulizia e sicurezza prima del riuso o della demolizione finale



Disclaimer sul contesto svizzero del documento
· Il documento è emanato da SUVA, l’assicurazione nazionale svizzera contro gli infortuni, ed è pensato espressamente per il contesto normativo e organizzativo della Svizzera 
· Le definizioni di ruoli, le procedure di omologazione delle ditte “riconosciute”, i criteri di misurazione del “declassamento” dopo bonifica e i riferimenti alle autorità competenti si riferiscono al sistema legislativo svizzero, non a quello italiano. 
· Nel documento è indicato espressamente che si tratta di un documento orientativo e che altre autorità possono imporre misure più severe, ad esempio per la tutela della popolazione. Questo vale in modo particolare se il documento viene utilizzato al di fuori della Svizzera. Di conseguenza, se lo si usa in Italia o in altri Paesi:
· il documento può essere considerato materiale tecnico di supporto e buona prassi,
· ma non sostituisce in alcun modo gli obblighi previsti dalla normativa nazionale (in Italia, D.Lgs. 81/08, norme specifiche su amianto, disposizioni regionali, linee guida di ASL/INAIL, ecc.);
· prima di recepire indicazioni operative o limiti, è necessario verificare la piena coerenza con la legislazione vigente nel proprio Paese e integrarli con quanto richiesto da autorità e linee guida nazionali;
· il documento SUVA non ha valore legale vincolante fuori dalla Svizzera, ma può essere usato come riferimento tecnico a supporto del DVR e delle procedure aziendali, previa validazione da parte di RSPP/tecnici competenti e del medico competente, ove previsto.

