ALLEGATO XXXII PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI


1. Proprietà
Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente
distinto da un altro segnale gestuale.
L’impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale.
I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno variare leggermente o essere più
particolareggiati rispetto alle figurazioni riportate al punto 3, purché il significato e la comprensione siano per lo meno
equivalenti.


2. Regole particolari d’impiego
2.1. La persona che emette i segnali, detta “segnalatore”, impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di
manovra al destinatario dei segnali, detto “operatore”.

2.2. Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto
a rischi a causa di esse.

2.3. Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza
dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze.

2.4 Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.2, occorrerà prevedere uno o più segnalatori ausiliari.

2.5. Quando l’operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la
manovra in corso e chiedere nuove istruzioni.

2.6. Accessori della segnalazione gestuale.
Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall’operatore.
Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco,
manicotti, bracciali, palette.
Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore.

3. Gesti convenzionali da utilizzare
Premessa:
La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica la possibilità di impiego di altri sistemi di
codici applicabili a livello comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino le stesse manovre.


A. Gesti generali
	INIZIO
Attenzione
Presa di
comando
	Le due braccia sono  aperte  in senso orizzontale, i palmi delle mani  sono rivolti in avanti
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	INIZIO
Attenzione
Presa di
comando
	Il braccio destro è teso verso l’alto, con il palmo della mano destra rivolto in avanti
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	FINE
delle operazioni
	Le due mani sono giunte all’altezza del petto
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B. Movimenti verticali
	SOLLEVARE
	Il braccio destro, teso verso
l’alto, con il palmo della
mano destra rivolto in
avanti descrive lentamente
un cerchio
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	ABBASSARE
	Il braccio destro, teso
verso il basso, con il palmo
della mano destra rivolto
verso il corpo, descrive
lentamente un cerchio
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	DISTANZA
VERTICALE
	Le mani indicano la
distanza
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C. Movimenti orizzontali
 
	 AVANZARE
	Entrambe le braccia sono ripiegate, i palmi delle mani rivolti all’indietro; gli avam-bracci compiono movimenti lenti in direzione del corpo
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	RETROCEDERE
	Entrambe le braccia piegate, i palmi delle mani rivolti in avanti; gli avambracci compiono movimenti lenti che s’allontanano dal corpo
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	A DESTRA rispetto al segnalatore
	Il braccio destro, teso più o meno lungo l’orizzontale, con il palmo della mano destra rivolto verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione
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	A SINISTRA rispetto al segnalatore
	Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con il palmo della mano sinistra rivolto verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione
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	DISTANZA ORIZZONTALE
	Le mani indicano la distanza
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 D. Pericolo
 
	PERICOLO
Alt o arresto
di emergenza
	Entrambe le braccia tese
verso l’alto; i palmi delle
mani rivolti in avanti
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	MOVIMENTO
RAPIDO
	I gesti convenzionali
utilizzati per indicare i
movimenti sono effettuati
con maggiore rapidità
	 

	MOVIMENTO
LENTO
	I gesti convenzionali
utilizzati per indicare i
movimenti sono effettuati
molto lentamente
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