check list operativa
Nota entrata in vigore: la legge è efficace dal 15° giorno dalla pubblicazione; fanno eccezione art. 10 e art. 16 commi 1,2,4,5 con entrata in vigore differita (verificare la data effettiva riportata nel testo/nota ufficiale).
[image: Immagine che contiene testo, elmetto, poster, libro

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.]

	Sezione
	Punto di controllo
	Evidenze / Documenti da verificare
	Esito (OK/NO/NA)
	Note / Azioni correttive

	A. Inquadramento
	L’attività rientra nel campo di applicazione della legge (non esclusa: militare, VVF, pesca, turistico-ricreativa, sportiva, ecc.)
	Descrizione attività, contratto/appalto, piano lavori, classificazione attività
	
	

	A. Inquadramento
	Area/ambito operativo: acque interne, mare territoriale, piattaforma/zona economica esclusiva, infrastrutture d’interesse nazionale
	Planimetrie/coordinate, permessi/autorizzazioni, relazione tecnica
	
	

	A. Inquadramento
	Identificati rischi “di contesto” (correnti, visibilità, traffico navale, condizioni meteo-marine, fondali, contaminanti)
	Valutazione rischi (DVR/POS/DUVRI), analisi sito, bollettini/briefing
	
	

	B. Operatori (qualifica/registro/libretto)
	Operatori impiegati correttamente rispetto a qualifica/limiti operativi previsti (profilo coerente con il lavoro)
	Elenco personale, mansioni, qualifiche, attestati
	
	

	B. Operatori (qualifica/registro/libretto)
	Iscrizione al Registro operatori subacquei e iperbarici professionali dove obbligatoria
	Prova iscrizione/estratto registro, verifiche interne
	
	

	B. Operatori (qualifica/registro/libretto)
	Ogni operatore iscritto è dotato di libretto personale informatico (IT/EN)
	Copia/libretto digitale, accesso/ID libretto
	
	

	B. Operatori (qualifica/registro/libretto)
	Libretto: riportati titoli, specializzazioni, idoneità e medico certificatore
	Sezioni libretto compilate, certificazioni allegate
	
	

	B. Operatori (qualifica/registro/libretto)
	Libretto: immersioni tracciate (profondità max / date inizio-fine se >24h) e compressioni in camera iperbarica
	Log immersioni, registro camera iperbarica
	
	

	B. Operatori (qualifica/registro/libretto)
	Libretto: vidimazione del datore di lavoro (o committente per autonomi, dove previsto)
	Firme/vidimazioni digitali, procedura di vidimazione
	
	

	B. Operatori (qualifica/registro/libretto)
	Libretto: rinnovo/vidimazione annuale secondo regole applicabili
	Scadenziario, evidenze rinnovo
	
	

	C. Sorveglianza sanitaria
	Visita medica dettagliata per idoneità alla mansione effettuata da medico competente (D.Lgs. 81/08) con formazione specifica ulteriore
	Giudizi di idoneità, protocollo sanitario, requisiti medico competente
	
	

	C. Sorveglianza sanitaria
	Gestione “fit-to-return”: riammissione dopo infortunio/malattia prolungata subordinata a visita
	Procedura rientro, verbali, certificazioni
	
	

	C. Sorveglianza sanitaria
	In caso di mancata visita/idoneità: sospensione operatività coerente con legge (stop lavoro fino regolarizzazione)
	Provvedimenti interni, blocco pianificazione, segnalazioni
	
	

	D. Organizzazione del lavoro
	Ruoli e responsabilità definiti (capo squadra/supervisore, addetto camera iperbarica, primo soccorso, comunicazioni)
	Organigramma, nomine, procedure
	
	

	D. Organizzazione del lavoro
	Briefing pre-lavoro obbligatorio (piano immersioni, rischi, segnali, comunicazioni, abort criteria)
	Verbali briefing, checklist giornaliera
	
	

	D. Organizzazione del lavoro
	Procedure operative scritte (standard + specifiche del sito) disponibili a bordo/in cantiere
	Manuale procedure, istruzioni operative, revisioni
	
	

	D. Organizzazione del lavoro
	Tracciata la formazione/addestramento/aggiornamento (anche stage/apprendistato)
	Registro formazione, attestati, addestramenti
	
	

	E. Attrezzature e DPI
	DPI e attrezzature idonee allo scenario (respirazione, comunicazioni, recupero, illuminazione, taglio, ecc.)
	Elenco DPI, schede tecniche, verifiche pre-uso
	
	

	E. Attrezzature e DPI
	Manutenzioni/verifiche periodiche documentate (incluse bombole, erogatori, ombelicali, sistemi comm.)
	Registro manutenzioni, certificazioni, scadenze
	
	

	E. Attrezzature e DPI
	Disponibilità dispositivi per identificazione/tracciamento (se applicabili al tipo attività/mezzi)
	Log dispositivi, prove funzionali
	
	

	F. Emergenze e iperbarico
	Piano di emergenza dedicato (recupero, perdita comunicazioni, incastro, ipotermia, DCS, evacuazione)
	Piano emergenza, numeri utili, flow chart, prove
	
	

	F. Emergenze e iperbarico
	Copertura di supporto iperbarico coerente con l’attività (dove necessario)
	Convenzioni, disponibilità camera, tempi risposta
	
	

	F. Emergenze e iperbarico
	Presìdi di primo soccorso e ossigenoterapia adeguati
	Dotazioni, controlli scadenze, addestramento
	
	

	G. Interferenze (Art. 10)
	Valutata l’interferenza con altre attività subacquee o di superficie (traffico navale, cantieri, condotte/cavi)
	Analisi interferenze, DUVRI/PSC/POS, mappe
	
	

	G. Interferenze (Art. 10)
	Dove applicabile: predisposta comunicazione preventiva all’Agenzia con preavviso minimo e info richieste
	Bozza/comunicazione, ricevute, allegati autorizzativi
	
	

	G. Interferenze (Art. 10)
	Recepiti eventuali provvedimenti/mitigazioni (zone sicurezza, finestre temporali, prescrizioni)
	Ordinanze/atti, aggiornamento piano lavori
	
	

	H. Documentazione e tracciabilità
	Sistema di archiviazione: libretti, idoneità, log immersioni, manutenzioni, briefing, incidenti/near miss
	Repository, naming, controllo accessi, audit trail
	
	

	H. Documentazione e tracciabilità
	Gestione incidenti/infortuni/near miss con analisi cause e azioni correttive
	Report, root cause analysis, piani miglioramento
	
	

	I. Appalti/committenti
	Qualifica e verifica preliminare di imprese/operatori (registro/libretto/vidimazioni/idoneità)
	Checklist qualifica fornitori, verbali verifica
	
	

	I. Appalti/committenti
	Clausole contrattuali su stop work authority, requisiti legge, responsabilità e penali
	Contratto, capitolato, ordini di servizio
	
	

	L. Regole tecniche (Art. 25)
	Monitorati atti attuativi/“regole tecniche” (procedure operative, emergenze, attrezzature, igiene)
	Scadenzario compliance, aggiornamenti normativi
	
	

	M. Sanzioni e controlli
	Presidi per evitare impiego di operatori non in regola (registro/libretto non vidimato/sospeso/non rinnovato)
	Blocco pianificazione, gate documentale
	
	

	M. Sanzioni e controlli
	Conoscenza interna delle sanzioni e gestione ispezioni (autorità marittima, controlli SSL)
	Procedura ispezioni, formazione preposti
	
	


2 checklist “a punteggio” (separate: solo Committente e solo Impresa subacquea) con Compliance % e KPI semaforo.
Metodo di punteggio (uguale per entrambe)
Scala punteggio (per riga):
· 0 = NO / assente
· 1 = PARZIALE
· 2 = OK / completo
Pesi (criticità):
· Peso 3 = Critico (bloccante)
· Peso 2 = Importante
· Peso 1 = Standard
Calcolo Compliance %
· Max punti = Σ(Peso × 2)
· Punti ottenuti = Σ(Peso × Punteggio)
· Compliance % = (Punti ottenuti / Max punti) × 100
Semaforo KPI (consigliato)
· Verde ≥ 85%
· Giallo 70–84%
· Arancione 50–69%
· Rosso < 50%
KPI “Criticità” (consigliato)
· Conta le righe Peso 3 con punteggio 0 = NC Critiche
· Se ≥1 NC Critica → semaforo finale non può essere Verde (anche se % alta).

A) CHECKLIST A PUNTEGGIO — SOLO COMMITTENTE
KPI (da compilare in alto)
	KPI
	Valore

	Punti ottenuti
	

	Punti massimi
	

	Compliance %
	

	Semaforo %
	

	NC Critiche (Peso 3 con 0)
	

	Esito finale (considerando NC Critiche)
	


Tabella checklist (Committente)
	ID
	Area
	Punto di controllo
	Peso
	Punteggio (0/1/2)
	Evidenze richieste (minime)
	Azioni correttive (se 0/1)

	C1
	Perimetro
	Attività correttamente inquadrata (campo applicazione / eventuali esclusioni)
	3
	
	Contratto, descrizione lavori, classificazione attività
	Bloccare affidamento finché non chiarito perimetro

	C2
	Qualifica operatori
	Verifica preliminare iscrizione al Registro dove obbligatoria
	3
	
	Prova iscrizione, elenco nominativi
	Sostituire operatori / sospendere incarico

	C3
	Libretto
	Verifica esistenza libretto informatico per ciascun operatore impiegato
	3
	
	Identificativo libretto, accesso/copia
	Richiedere regolarizzazione prima dell’avvio

	C4
	Idoneità sanitaria
	Verifica idoneità alla mansione in corso di validità (per attività assegnata)
	3
	
	Giudizi idoneità, scadenze, protocollo
	Stop attività su soggetti non idonei

	C5
	Contratto
	Clausole contrattuali su requisiti (registro/libretto/idoneità), stop work, emergenze, responsabilità
	2
	
	Capitolato/contratto, ordini di servizio
	Integrare clausole e allegati tecnici

	C6
	Coordinamento
	Piano di coordinamento committente-impresa (ruoli, contatti, escalation)
	2
	
	Organigramma, numeri, procedure comunicazione
	Formalizzare e condividere

	C7
	Interferenze
	Valutazione interferenze (superficie/subacqueo; co-attività; traffico) integrata nei documenti di coordinamento
	3
	
	DUVRI/PSC (se applic.), analisi sito, mappe
	Aggiornare valutazione e misure

	C8
	Mitigazioni
	Misure di mitigazione interferenze definite (zone sicurezza, finestre operative, segnalazioni)
	2
	
	Piano operativo, procedure, eventuali ordinanze
	Implementare prima dell’avvio

	C9
	Selezione fornitore
	Qualifica impresa: esperienza, procedure, emergenze, manutenzioni, formazione
	2
	
	Audit/verbale, evidenze formative e manutentive
	Audit di prequalifica / piano adeguamento

	C10
	Attrezzature critiche
	Evidenza che l’impresa dispone di attrezzature idonee e manutenute (criteri minimi)
	2
	
	Registro manutenzioni, scadenze, check pre-uso
	Imporre requisito e controlli

	C11
	Emergenze
	Piano emergenze condiviso (recupero, ossigeno, evacuazione, iperbarico se necessario)
	3
	
	Piano emergenza, contatti 112/iperbarico, prove
	Non avviare lavori senza piano

	C12
	Briefing
	Briefing pre-attività formalizzato e tracciato (rischi sito e abort criteria)
	1
	
	Verbale briefing giornaliero
	Rendere obbligatorio e registrare

	C13
	Tracciabilità
	Regole chiare su registrazioni/vidimazioni (chi firma cosa e quando)
	2
	
	Procedura, esempi compilati
	Procedurizzare e verificare in campo

	C14
	Incidenti/Near miss
	Flusso di segnalazione e analisi (committente informato, RCA, azioni)
	1
	
	Procedura, format report
	Introdurre reporting e review periodica

	C15
	Monitoraggio norme
	Presidio per aggiornamenti (regole tecniche/atti attuativi e scadenze)
	1
	
	Scadenzario, responsabile compliance
	Assegnare owner e calendario



B) CHECKLIST A PUNTEGGIO — SOLO IMPRESA SUBACQUEA
KPI (da compilare in alto)
	KPI
	Valore

	Punti ottenuti
	

	Punti massimi
	

	Compliance %
	

	Semaforo %
	

	NC Critiche (Peso 3 con 0)
	

	Esito finale (considerando NC Critiche)
	


Tabella checklist (Impresa)
	ID
	Area
	Punto di controllo
	Peso
	Punteggio (0/1/2)
	Evidenze richieste (minime)
	Azioni correttive (se 0/1)

	I1
	Organizzazione
	Ruoli definiti (responsabile operativo, supervisione immersione, emergenze, comunicazioni)
	2
	
	Organigramma, nomine, recapiti
	Formalizzare e addestrare

	I2
	Qualifiche
	Operatori assegnati coerenti con qualifica/limiti operativi
	3
	
	Elenco personale, qualifiche, mansioni
	Rimodulare squadra / sostituire

	I3
	Registro
	Iscrizione al Registro dove obbligatoria verificata e aggiornata
	3
	
	Evidenze iscrizione
	Sospendere impiego non conforme

	I4
	Libretto
	Libretto personale informatico presente per tutti e compilato correttamente
	3
	
	Libretti, accessi, dati obbligatori
	Regolarizzare prima di operare

	I5
	Vidimazioni
	Vidimazioni richieste (incl. annuali dove applicabili) gestite con scadenziario
	2
	
	Scadenze, audit campione
	Creare alert e blocco pianificazione

	I6
	Sanità
	Sorveglianza sanitaria: idoneità alla mansione valida e protocollo adeguato
	3
	
	Giudizi idoneità, protocollo
	Stop attività su non idonei

	I7
	Rientro post evento
	Procedura di riammissione dopo infortunio/malattia prolungata (fit-to-return)
	2
	
	Procedura, esempi applicati
	Implementare e formare preposti

	I8
	Valutazione rischi
	DVR/POS/DUVRI: rischi subacquei/iperbarici specifici e sito-specifici
	3
	
	Documento aggiornato, analisi sito
	Riesame + integrazioni immediate

	I9
	Interferenze
	Analisi interferenze e misure operative (segnalazioni, finestre, coordinamento)
	2
	
	Piano interferenze, briefing
	Integrare e coordinare col committente

	I10
	Procedure
	Procedure operative scritte (standard + specifiche) disponibili e applicate
	2
	
	Manuale, revisioni, check uso
	Emissione/aggiornamento procedure

	I11
	Formazione
	Tracciabilità formazione/addestramento/aggiornamenti e idoneità tecnica
	2
	
	Registro formazione, attestati
	Piano formativo e refresh

	I12
	DPI e attrezzature
	DPI/attrezzature idonee allo scenario e controlli pre-uso documentati
	3
	
	Checklist pre-uso, schede tecniche
	Stop lavoro finché non conforme

	I13
	Manutenzioni
	Manutenzioni/verifiche periodiche documentate (scadenze sotto controllo)
	3
	
	Registro manutenzioni, certificazioni
	Programmare e bloccare uso scaduto

	I14
	Comunicazioni
	Sistemi di comunicazione e segnali di emergenza definiti e testati
	2
	
	Prove funzionali, procedure
	Test obbligatorio pre-attività

	I15
	Emergenze
	Piano emergenze: recupero, DCS, ossigeno, evacuazione, contatti iperbarico (se necessario)
	3
	
	Piano, dotazioni, prove
	Non operare senza piano e dotazioni

	I16
	Incidenti/Near miss
	Sistema segnalazione/analisi cause/azioni correttive (RCA)
	1
	
	Report, registro eventi
	Attivare reporting e review mensile

	I17
	Archiviazione
	Archivio documentale (libretti, idoneità, log, manutenzioni, briefing) ordinato e auditabile
	1
	
	Repository, naming, permessi
	Standardizzare archiviazione

	I18
	Controlli interni
	Audit periodici (campionamento libretti, scadenze, manutenzioni, briefing)
	1
	
	Check audit, esiti, follow-up
	Pianificare audit trimestrale



Template “Semaforo KPI” (uguale per entrambe) — pronto Excel
	Indicatore
	Regola
	Valore
	Semaforo

	Compliance %
	≥85 verde; 70–84 giallo; 50–69 arancione; <50 rosso
	
	

	NC Critiche
	Peso 3 con punteggio 0 (se ≥1 → max giallo)
	
	

	Scadenze imminenti
	idoneità/vidimazioni/manutenzioni entro 30 gg
	
	

	Prontezza emergenze
	prove effettuate e dotazioni complete
	
	



Disclaimer (uso checklist, contenuti informativi e limiti di responsabilità)
Il presente materiale (articolo, checklist, tabelle, KPI e ogni allegato correlato) è fornito esclusivamente a scopo informativo e di supporto operativo per attività di organizzazione interna e prevenzione, e non costituisce:
· consulenza legale, tecnica o medico-sanitaria;
· interpretazione ufficiale della normativa;
· parere vincolante ai fini ispettivi o giudiziari;
· sostituzione degli obblighi del datore di lavoro, del committente, dei dirigenti, dei preposti e delle figure della prevenzione (RSPP, medico competente, ecc.).
L’utilizzo della checklist non garantisce la conformità normativa né l’assenza di rischi/infortuni. La conformità dipende da: corretta classificazione dell’attività, valutazione dei rischi sito-specifica, idoneità sanitaria, qualifiche e competenze effettive degli operatori, idoneità/efficienza di attrezzature e DPI, procedure applicate sul campo, gestione emergenze, controllo interferenze, nonché dagli eventuali provvedimenti delle autorità competenti e dagli atti attuativi.
Obblighi e responsabilità
· Restano in capo a datore di lavoro e committente gli obblighi di valutazione e gestione dei rischi, sorveglianza sanitaria, formazione/addestramento, organizzazione del lavoro, idoneità di attrezzature/DPI, coordinamento e gestione delle interferenze, gestione emergenze, tracciabilità e conservazione documentale.
· Ogni misura deve essere adattata al contesto reale (tipo di intervento, profondità, ambiente, condizioni meteo-marine, traffico, infrastrutture, presenza di sostanze/contaminanti, ecc.) e integrata con la normativa applicabile (es. D.Lgs. 81/08 e s.m.i., regole tecniche e standard pertinenti).
Aggiornamenti normativi e atti attuativi
La normativa può essere soggetta a:
· modifiche/integrazioni;
· provvedimenti attuativi;
· linee guida, regole tecniche e standard richiamati o emanati successivamente.
È responsabilità dell’utente verificare la versione vigente e gli eventuali atti attuativi applicabili, prima di adottare procedure o decisioni operative.
Limitazione di responsabilità
Chi utilizza questo materiale lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità. L’autore/fornitore del materiale declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, perdite, sanzioni o conseguenze derivanti da uso improprio, incompleto, non aggiornato o non contestualizzato delle informazioni qui contenute.

Fonte ufficiale di riferimento (testo autentico)
Per ogni interpretazione e verifica normativa, la fonte ufficiale primaria è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento:
LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9 — “Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee”
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 21 del 27/01/2026
Testo ufficiale (Eli): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/27/26G00024/SG
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