

	
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

	DOMANDE
	SI/NO/NON APPLICABILE

	
1)     L’azienda ha previsto un piano di viabilità Aziendale?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
2)   Il piano di viabilità Aziendale è stato discusso e condiviso anche con le ditte operanti 
nello stesso sito produttivo?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
3)   Sono previste planimetrie con indicazione dei percorsi dei mezzi e dei pedoni?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
4)   Sono previste indicazioni agli autisti e ai visitatori esterni sulle modalità organizzative e comportamentali?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
5)   Sono previste specifiche procedure per le operazione di attracco/stacco dei mezzi 
alle banchine?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
6)   Sono presenti informazioni, per gli autisti e per il personale esterno, nelle lingue maggiormente rappresentative?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
7)    Il personale viene formato riguardo i fattori di rischio che determinano la probabilità di investimento e sulle procedure da adottare?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
8)    Il personale è stato dotato DPI ad alta visibilità?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
9)    Il personale utilizza DPI ad alta visibilità?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
10)  Sono state  predisposte  zone di sosta  per gli  autisti  dove attendere  durante le operazioni di carico e scarico?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
11)   Sono stati previsti dispositivi di rilevazione della presenza per il personale/autisti/
visitatori?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
VIABILITÀ ESTERNA

	

	VIE DI CIRCOLAZIONE

	DOMANDE
	SI/NO/NON APPLICABILE

	
1)    All’ingresso  dell’azienda  è  presente  un  tabellone  che  riassume  le  principali  regole 
della viabilità aziendale?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
1)       Le vie di circolazione dei mezzi sono prive di buche o asperità?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
2)     L’ingresso e l’uscita dei mezzi in azienda avviene in due punti distinti?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
3)     Sono specificati  i sensi di marcia per distinguere l’ingresso dall’uscita?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
4)     Le vie di circolazione sono ben separate dalle zone destinate ad altri scopi (deposito di materiale, zone operatrici di macchine, etc)?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
5)     È presente la segnaletica orizzontale e verticale?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
6)     In caso di modifica temporanea della viabilità la segnaletica viene aggiornata? 
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
7)     È riportata la corretta segnaletica nel caso in cui siano presenti zone con altezze limitate?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
8)     Sono presenti  dissuasori (bande  rumorose, dossi, rotatorie, etc)  per ridurre la velocità dei mezzi in transito nelle vie di circolazione esterne?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
9)     Sono presenti dispositivi di ausilio alla viabilità (semafori, specchi convessi, etc)?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
10)   E’ presente un’illuminazione generale sufficiente?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
11)     Dove necessaria è presente un illuminazione localizzata sufficiente?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
PARCHEGGI

	DOMANDE
	SI/NO/NON APPLICABILE

	
1)       I  parcheggi per il personale impiegato e per i visitatori  sono in prossimità  degli accessi all’Azienda?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
2)     Sono provvisti di apposita segnaletica?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
3)     Sono  presenti   delle   istruzioni  operative   su  come  effettuare   il   parcheggio
(retromarcia)?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
4)     È presente un sistema di illuminazione generale?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
5)      I parcheggi sono privi di buche e asperità ed eventuali ostacoli sono segnalati?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	

	
PERCORSI PEDONALI

	DOMANDE
	SI/NO/NON APPLICABILE

	
1)     Sono  presenti  dei  marciapiedi,  barriere  fisse,  isole  rialzate  a  tutela  della  viabilità 
pedonale?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
2)     Gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnaletica?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
3)     Gli attraversamenti pedonali sono dotati di illuminazione
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
4)     Gli  attraversamenti  pedonali  sono strutturati  in  modo da ridurre   lo  spazio   di attraversamento e dotati di sistemi di rallentamento dei mezzi?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
5)      I percorsi pedonali sono livellati e privi di ostacoli?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
6)     È presente la segnaletica orizzontale e verticale?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
7)     È prevista l’accessibilità in Azienda per le persone con disabilità?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
PIAZZALI, BANCHINE DI CARICO/SCARICO

	DOMANDE
	SI/NO/NON APPLICABILE

	
1)     I  piazzali  hanno  una  profondità  sufficiente  (tra  i  30  e  i  32  metri)  per  garantire  le 
manovre dei mezzi pesanti?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
2)     Le banchine sono collocate ad una distanza di almeno 2 metri le une dalle altre?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
3)     Gli automezzi sono dotati di sistemi di ausilio visivo quali telecamere?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
4)     Gli automezzi sono dotati di sistemi rilevamento/segnalazione ostacoli?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
5)     Sono presenti dispositivi per agevolare le manovre in retromarcia (guido vie, braccio idraulico)?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
6)     Sono presenti degli ausili semaforici per segnalare l’avvenuto attracco del mezzo?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
7)     Sono presenti dei sistemi (cunei, impianti di blocco delle ruote automatizzati) per impedire l’avvio intempestivo del mezzo?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
8)     È presente un sistema di illuminazione generale?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
9)     È presente un sistema di illuminazione localizzato presso le banchine  di carico/
scarico?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
10)   I piazzali, le banchine, le rampe di carico sono privi di buche e asperità e ostacoli?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
VIABILITÀ INTERNA

	

	VIE DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI

	DOMANDE
	SI/NO/NON APPLICABILE

	
1)      È presente la segnaletica orizzontale e verticale?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
2)     Sono presenti degli ausili alla viabilità (specchi, semafori)?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
3)     La manutenzione agli ausili viene svolta con cadenza regolare?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
4)    Sono presenti protezioni fisiche nelle zone di lavoro fisse?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
5)     È possibile l’adozione del senso unico di marcia tra le scaffalature?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
6)     La larghezza delle vie di circolazione a senso unico di marcia dei mezzi è pari alla 
larghezza del carrello/carico aumentata di un metro?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
7)     La larghezza delle vie di circolazione a doppio senso di marcia dei mezzi è pari alla 
larghezza dei carrelli/carico aumentata di un metro e 40 cm?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
8)     L’altezza  nelle  vie  di  circolazione  dei  mezzi  è  pari  all’altezza  del  carrello  più  0,50 
metri?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
9)     È prevista  una zona o un locale  per  la  manutenzione  dei  carrelli  elevatori/
commissionatori separata dalle vie di circolazione?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
10)   Le vie di circolazioni sono prive di buche o asperità e tutti gli eventuali ostacoli sono correttamente segnalati?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
PERCORSI PEDONALI

	DOMANDE
	SI/NO/NON APPLICABILE

	
1)       Le vie pedonali sono livellate e prive di ostacoli?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
2)     È presente la segnaletica orizzontale e verticale?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
3)     È presente una segnaletica di tipo safety lighting?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
4)    Sono presenti delle barriere fisiche?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
5)    La larghezza delle vie pedonali a senso unico è pari a almeno 0,80 metri?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
6)     La larghezza delle vie pedonali a doppio senso di marcia è pari ad almeno 1,2 metri?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
7)     L’altezza delle vie pedonali è pari almeno a 2,1 metri?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
8)      I pedoni utilizzano DPI ad alta visibilità?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
CARRELLI ELEVATORI/COMMISSIONATORI

	DOMANDE
	SI/NO/NON APPLICABILE

	
1)       È presente  una  checklist  (cartacea  o  informatizzata)  sui  carrelli  elevatori/ commissionatori  in cui l’operatore prima dell’utilizzo provvede al controllo del funzionamento dei principali componenti (sterzo, sensori, luci, freni)?
	

SI
	

NO
	

N.A.

	
2)     I  carrelli  elevatori/commissionatori  sono  provvisti  di  luci  blu  e/o  luci  rosse  (floor 
spot/ red warning lines)?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
3)      I carrelli elevatori/commissionatori sono provvisti di ausili per la segnalazione di pedoni o altri carrelli nella zona di lavoro?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
4)     I pedoni sono provvisti di tag o badge per essere rilevati con facilità dai mezzi in movimento?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
5)     Sono previsti sistemi televisivi a circuito chiuso?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
6)     La manutenzione ai mezzi è svolta con cadenza regolare?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
RIBALTE/CASSONI

	DOMANDE
	SI/NO/NON APPLICABILE

	
1)       È prevista  una regolare manutenzione delle ribalte?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
2)     Sono  previsti  sistemi   di  protezione   contro  il   pericolo   di  schiacciamento/
cesoiamento?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
3)     Sono previsti sistemi contro il pericolo di caduta dal piano di carico di persone/
mezzi?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
4)     E’ prevista una verifica dei cassoni prima di accedervi per le operazioni di carico?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
5)     Sono previsti sistemi di illuminazione per l’interno dei cassoni?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
6)     Sono previsti sistemi di verifica della stabilità del carico?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
7)     Sono previsti sistemi di segnalazione in uscita dai cassoni dei mezzi?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
8)     Sono previste procedure per evitare che gli autisti stazionino nelle zone di transito dei mezzi di carico/scarico
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
SISTEMI DI STOCCAGGIO

	

	SCAFFALATURE

	DOMANDE
	SI/NO/NON APPLICABILE

	
1)       Sono presenti cartelli con indicazione delle portate?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
2)     Le  scaffalature  hanno  dei  rinforzi  sugli  angoli  e/o  alla  base  per  resistere all’eventualità di possibili urti dei mezzi?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
3)     Sono presenti delle procedure ed è presente del personale appositamente formato 
per la verifica periodica dell’integrità delle scaffalature?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
4)     Viene eseguito regolarmente il controllo del corretto posizionamento dei carichi sulle scaffalature?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
5)     Il materiale da posizionare sulle scaffalature è correttamente vincolato ai bancali in 
modo da risultare stabile?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
6)     In prossimità degli incroci è stato previsto l’assenza di materiali nei secondi piani 
delle scaffalature?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
SISTEMI A TERRA/BIG BAG

	DOMANDE
	SI/NO/NON APPLICABILE

	
I contenitori stoccati a terra riportano l’indicazione dei limiti di impilabilità?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
Le cataste di contenitori sovrapposti sono in condizione di stabilità e sono rispettati i limiti di impilabilità?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
I contenitori danneggiati sono appoggiati a terra in modo singolo?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
I big bag sono stoccati in modo stabile a terra in un unico strato?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
I big  bag eventualmente rotti o lesionati sono riparati e stoccati unicamente a terra in singolo strato?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
I big bag sovrapposti sono stoccati a piramide massimo in 3 livelli?
	
SI
	
NO
	
N.A.

	
Sono presenti sistemi di movimentazione sicura dei big bag tramite asole, senza utilizzo di carrelli elevatori non appositamente predisposti?
	
SI
	
NO
	
N.A.


51






