	Categoria
	Norma EN
	Data pubblicazione G.U.U.E.
	Cessazione validità

	Presse idrauliche
	EN 693:2001
	27/11/2001
	28/12/2009

	
	EN 693:2001 +A1:2009
	08/09/2009
	31/03/2012

	
	EN 693:2001 +A2:2011
	18/11/2011
	19/03/2021

	
	EN ISO 16092-1:2018
	19/03/2019
	in vigore

	
	EN ISO 16092-3:2018
	19/03/2019
	in vigore

	Torni e centri di tornitura di grandi dimensioni
	EN 12478:2000
	27/11/2001
	28/12/2009

	
	EN 12478:2000/AC:2001
	27/11/2001
	28/12/2009

	
	EN 23125:2010*
	20/10/2010
	31/10/2012

	
	EN 23125:2010 +A1:2012
	24/08/2012
	29/02/2016

	
	EN 23125:2015
	15/01/2016
	in vigore

	Centri di lavorazione
	EN 12417:2001
	14/06/2002
	30/09/2006

	
	EN 12417:2001 +A1:2006
	02/08/2006
	28/12/2009

	
	EN 12417:2001 +A2:2009
	08/09/2009
	in vigore

	
	EN 12417:2001 +A2:2009/AC:2010
	08/09/2009
	in vigore

	Presse piegatrici idrauliche
	EN 12622:2001
	14/06/2002
	28/12/2009

	
	EN 12622:2009
	26/05/2010
	30/04/2014

	
	EN 12622:2009 +A1:2013
	11/04/2014
	in vigore

	Fresatrici (incluse alesatrici)
	EN 13128:2001
	14/06/2002
	30/09/2006

	
	EN 13128:2001 +A1:2006
	02/08/2006
	28/12/2009

	
	EN 13128:2001 +A2:2009
	08/09/2009
	in vigore

	
	EN 13128:2001 +A2:2009/AC:2010
	08/09/2009
	in vigore

	Segatrici per il taglio dei metalli a freddo
	EN 13998:2003
	31/12/2005
	28/12/2009

	
	EN 13998:2003 +A1:2009
	08/09/2009
	30/06/2018

	
	EN 13998:2003 +A1:2009/AC:2010
	08/09/2009
	30/06/2018

	
	EN 16093:2017
	09/03/2018
	in vigore

	Utensili elettrici a motore portatili
	EN 50144-1:1998
	15/04/2000
	20/04/2004

	
	EN 60745-1:2003
	20/04/2004
	28/12/2009

	
	EN 60745-1:2003 /A1:2003
	20/04/2004
	28/12/2009

	
	EN 60745-1:2009¹
	18/12/2009¹
	01/10/2013

	
	EN 60745-1:2009 /AC:2009¹
	18/12/2009¹
	01/10/2013

	
	EN 60745-1:2009 /A11:2010
	08/04/2011
	15/12/2021

	
	EN 62841-1:2015²
	15/01/2016
	02/02/2005³

	
	EN 62841-1:2015 /AC:2015
	30/04/2024
	in vigore

	
	EN 62841-1:2015 /A11:2022
	30/04/2024
	in vigore

	

	
	
	



Le Norme Armonizzate: Presunzione di Conformità e Stato dell’Arte
Le norme armonizzate sono fondamentali sia per il fabbricante che per le autorità di vigilanza del mercato. Esse forniscono specifiche tecniche dettagliate per rispettare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti dalla Direttiva Macchine, definendo lo stato dell’arte applicabile a ciascuna tipologia di prodotto.

1. Ruolo delle norme armonizzate
· Progettazione e valutazione dei rischi
Il fabbricante può fare riferimento alle norme armonizzate per individuare le soluzioni tecniche più aggiornate e sicure.
· Verifica della conformità
Gli organi di controllo adottano le norme armonizzate come criterio di comparazione tra le caratteristiche costruttive della macchina e i requisiti essenziali imposti dalla Direttiva.

2. Presunzione di conformità
Quando una norma armonizzata è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la sua applicazione conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute che disciplina. In pratica:
1. Applicazione “full-scope”
Se il fabbricante adotta integralmente tutte le specifiche della norma, la dichiarazione CE di conformità potrà indicarne il riferimento, e le autorità di vigilanza considereranno automaticamente tali requisiti rispettati.
2. Soluzioni alternative
Il costruttore può scegliere di impiegare soluzioni diverse da quelle prescritte dalla norma, a patto di dimostrare che il livello di sicurezza risultante è almeno equivalente a quello assicurato dalle specifiche armonizzate. In tal caso, dovrà dettagliare nella dichiarazione CE quali parti della norma sono state applicate e quali sostituite.

3. Verifica di applicabilità
Prima di richiamare una norma armonizzata nella dichiarazione CE di conformità, il fabbricante deve:
· Controllare che lo scopo e il campo di applicazione della norma corrispondano al prodotto in esame.
· Applicare tutte le misure tecniche definite nel testo normativo (o motivare le eventuali deroghe).

4. Norme di tipo C per macchine utensili
Di seguito, le principali norme armonizzate di tipo C riferite alle macchine utensili (CEN/TC 143), con la data di pubblicazione in G.U.U.E. utili per individuare lo stato dell’arte e beneficiare della presunzione di conformità:
	Tipologia di macchina
	Norma EN
	Data pubblicazione G.U.U.E.

	Presse idrauliche
	EN 693:2001
	27/11/2001

	
	EN 693:2001 +A1:2009
	08/09/2009

	
	EN 693:2001 +A2:2011
	18/11/2011

	Torni e centri di tornitura di grandi dimensioni
	EN 23125:2010*
	20/10/2010

	
	EN 23125:2010 +A1:2012
	24/08/2012

	Centri di lavorazione
	EN 12417:2001
	14/06/2002

	Presse piegatrici idrauliche
	EN 12622:2001
	14/06/2002

	Fresatrici (incluse alesatrici)
	EN 13128:2001
	14/06/2002

	Segatrici per il taglio dei metalli a freddo
	EN 13998:2003
	31/12/2005

	Utensili elettrici a motore portatili
	EN 50144-1:1998
	15/04/2000

	
	EN 60745-1:2003
	20/04/2004

	
	EN 60745-1:2009¹
	18/12/2009

	
	EN 60745-1:2009 +A11:2010
	08/04/2011

	
	EN 62841-1:2015²
	15/01/2016


*Sostituisce EN 12415:2000+A1:2001, EN 12478:2001, EN 12840:2001 e EN 13788:2001.
¹ Corpo norma ed emendamento AC:2009.
² Sostituisce EN 62841-1:2005.

