Le norme armonizzate




Le norme armonizzate costituiscono un  utile strumento sia per il fabbricante in fase di progettazione e valutazione dei rischi che per le figure preposte al controllo della conformità dei prodotti.
La direttiva, infatti, prescrive i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute obbligatori per le macchine, mentre le norme armonizzate forniscono le specifiche tecniche dettagliate per rispettare detti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, definendo lo stato dell’arte da considerare.
In altri  termini,  la  norma armonizzata indica  il livello di  sicurezza  che  ci si può
aspettare da un determinato tipo di prodotto in quel dato momento. Il fabbricante della  macchina  che   sceglie  di  applicare  altre  specifiche  tecniche deve  poter dimostrare che  la sua soluzione alternativa è conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute e fornisce un  livello di sicurezza che sia almeno equivalente a quello che  si ottiene con  l’applicazione delle specifiche della norma armonizzata. Quando  una  norma  armonizzata   viene  pubblicata   sulla   Gazzetta  ufficiale dell’Unione europea (e fino a quando non viene sostituita) diviene riferimento per lo  stato dell’arte  e la  sua applicazione  conferisce  presunzione di  conformità  ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute disciplinati da dette norme. Per  beneficiare  della  presunzione  di conformità  conferita  dall’applicazione  delle norme  armonizzate,  i  fabbricanti  devono includere  nella  dichiarazione  CE di conformità i riferimenti della norma o delle norme armonizzate applicate.
Laddove la  dichiarazione  CE di conformità  contenga il riferimento  di una norma armonizzata,  ciò  autorizzerà  le  autorità  di vigilanza del  mercato a ritenere  che  il fabbricante abbia applicato appieno le specifiche della norma. Qualora il fabbricante non abbia applicato  tutte le  specifiche  di  una norma armonizzata,  egli  potrà comunque includere il riferimento della norma nella dichiarazione CE di conformità, purché indichi quali specifiche della norma abbia implementato o meno. Ovviamente  fondamentale  per beneficiare  della  presunzione  di  conformità  è verificare l’applicabilità della norma rispetto al prodotto di cui trattasi, analizzando quanto specificato  nello  scopo della  norma,  oltre ovviamente alla applicazione completa di tutte le misure in essa individuate.
Si riportano di seguito le norma di tipo C riferibili  alle tipologie di macchine che afferiscono  al  comitato  tecnico  normativo  –  TC 151   macchine  per cantiere  e costruzione trattate nel presente documento.
Per  ciascuna tipologia di  macchina riportata nella presente pubblicazione, ove disponibili, sono stati riportati i riferimenti delle norme applicabili, esplicitando la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale, quale riferimento per lo stato dell’arte e
per la presunzione di conformità.



	
TAGLIATRICE A FILO DIAMANTATO

	
NORMA EN
	DATA PUBBLICAZIONE
G.U.U.E.
	
CESSAZIONE VALIDITÀ

	EN 15163:2008
	08/9/2009
	02/02/2024

	EN 15163-2:2022
	02/08/2023
	in vigore

	MACCHINE PERFORATRICI

	
NORMA EN
	DATA PUBBLICAZIONE
G.U.U.E.
	
CESSAZIONE VALIDITÀ

	EN 791:1995
	08/08/1996
	28/12/2009

	EN 791:1995+A1:2009
	08/09/2009
	13/02/2015

	EN 16228-1:2014
	13/02/2015
	02/02/2025

	EN 16228-1:2014+A1:2021
	02/08/2023
	in vigore

	MACCHINE MOVIMENTO TERRA

	
NORMA EN
	DATA PUBBLICAZIONE
G.U.U.E.
	
CESSAZIONE VALIDITÀ

	EN 474-1:1994
EN 474-1:1994/A1:1998
	08/08/1996
15/10/1998
	
30/11/2008

	EN 474-1:2006
	08/05/2007
	28/12/2009

	EN 474-1:2006+A1:2009
	08/09/2009
	28/11/2013

	EN 474-1:2006+A4:2013
	28/11/2013
	19/09/2020

	EN 474-1:2006+A5:2018
	28/11/2013
	11/10/2022 (*)

	
EN 474-1:2006+A6:2019 (**)
	15/10/2021
13/04/2022
	
02/08/2023

	EN 474-1:2022
	02/08/2023
	in vigore


(*) con  la decisione DI ESECUZIONE (UE) 2022/621 DELLA COMMISSIONE  del  7 aprile 2022  la data di cessazione di validità della  EN 474-1:2006+A5:2018 è  stata traslata al’11/10/2022, per  concedere ai fabbricanti il tempo per  prepararsi all’applicazione della  nuova versione della  norma
(**)  La  versione  della   norma EN  474-1:2006+A6:2019,  pubblicata  per   la  prima  volta  in  GUUE il
15/10/2021, viene  ripubblicata il 13/04/2022 per  un chiarimento in relazione alle avvertenze:
Avvertenza  1:  la  presente  pubblicazione non  riguarda  il  punto  5.8.1   «Visibilità  -  Campo  visivo dell’operatore» di questa norma se  applicato in combinazione con  la norma EN 474-  5:2006+A3:2013 sui requisiti per  gli escavatori idraulici;  tale applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della  salute di cui ai punti 1.2.2  e 3.2.1  dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE.
Avvertenza  2:   per    quanto  riguarda  l’allegato   B.2   -  Attacchi  rapidi,   la   norma  armonizzata
EN 474-1:2006+A6:2019 non  conferisce  una presunzione  di  conformità  ai  requisiti  essenziali  di sicurezza e di tutela della  salute di cui al punto 1.1.2,  lettere b) e c), e al punto 1.3.3  dell’allegato I della  direttiva 2006/42/CE quando è applicata in combinazione con la norma EN 474-4:2006+A2:2012 sui  requisiti per   le  terne e  con  la  norma EN 474-5:2006+A3:2013  sui  requisiti per   gli escavatori idraulici.




	
CARICATORI

	NORMA EN
	DATA PUBBLICAZIONE G.U.U.E.
	CESSAZIONE VALIDITÀ

	EN 474-3:1996
	15/10/1995
	30/11/2008

	EN 474-3:2006
	08/05/2007
	28/12/2009

	EN 474-3:2006+A1:2009
	08/09/2009
	02/02/2025

	EN 474-3:2022
	02/08/2023
	in vigore

	
ESCAVATORI IDRAULICI

	NORMA EN
	DATA PUBBLICAZIONE G.U.U.E.
	CESSAZIONE VALIDITÀ

	EN 474-5:1996
EN 474-5:1996/AC:1997
	
15/10/1996
	
28/12/2009

	EN 474-5:2006
	mai  pubblicata
	-

	EN 474-5:2006+A1:2009
	mai  pubblicata
	-

	EN 474-5:2006+A2:2012
	23/03/2012
	31/01/2014

	EN 474-5:2006+A3:2013
	28/11/2013
	02/02/2025

	EN 474-5:2022/AC:2022
	02/08/2023
	in vigore





	MACCHINE  PER CALCESTRUZZO E MALTA

	NORMA EN
	DATA PUBBLICAZIONE G.U.U.E.
	CESSAZIONE VALIDITÀ

	EN 12001:2003
	31/12/2005
	28/12/2009

	EN 12001:2003+A1:2009
	26/05/2010
	28/02/2013

	EN 12001:2012
	15/11/2012
	in vigore






	MACCHINE  PER IL TAGLIO DI PIETRA E MURATURA  DA CANTIERE

	NORMA EN
	DATA PUBBLICAZIONE G.U.U.E.
	CESSAZIONE VALIDITÀ

	EN 12418:2000
	27/11/2001
	28/12/2009

	EN
12418:2000+A1:2009
	
08/09/2009
	
02/02/2025

	EN 12418:2021
	02/08/2023
	in vigore






	MACCHINE PER I SERVIZI INVERNALI

	NORMA EN
	DATA PUBBLICAZIONE G.U.U.E.
	CESSAZIONE VALIDITÀ

	EN 13021:2003
	20/04/2004
	28/12/2009

	EN 13021:2003 + A1:2008
	28/03/2009
	02/02/2025

	EN 17106-3-1:2021
	02/08/2023
	in vigore






	MACCHINE  E IMPIANTI  PER LA PREPARAZIONE  DI CEMENTO  E CALCESTRUZZO

	NORMA EN
	DATA PUBBLICAZIONE G.U.U.E.
	CESSAZIONE VALIDITÀ

	EN 12151:2007
	24/06/2008
	28/12/2009 (*)


(*)  data di  entrata in  vigore   della   direttiva  2006/42/CE,  in  corrispondenza della   quale le  norme precedentemente armonizzate sono automaticamente decadute.






	MACCHINE IS PER LA PRODUZIONE,  IL TRATTAMENTO E LA LAVORAZIONE DEL VETRO CAVO

	NORMA EN
	DATA PUBBLICAZIONE G.U.U.E.
	CESSAZIONE VALIDITÀ

	EN 13042-3:2007
	06/11/2007
	28/12/2009

	EN 13042-3:2007+A1:2009
	18/12/2009
	in vigore






	MACCHINE   PER  LA  COSTRUZIONE   DEI  PRODOTTI DA  COSTRUZIONE  DI  CALCESTRUZZO    E  DI SILICATO DI CALCIO

	NORMA EN
	DATA PUBBLICAZIONE G.U.U.E.
	CESSAZIONE VALIDITÀ

	EN 12629-2:2002
	20/04/2004
	28/12/2009

	EN 12629-2:2002+A1:2010
	08/04/2011
	in vigore






	MACCHINE  E IMPIANTI  PER L'ESTRAZIONE E LA LAVORAZIONE  DELLA PIETRA NATURALE

	NORMA EN
	DATA PUBBLICAZIONE G.U.U.E.
	CESSAZIONE VALIDITÀ

	EN 16564:2014
	mai  pubblicata
	

	EN 16564:2020
	15/10/2021
	in vigore





