
Tabella 1 - Schema rendicontazione dei controlli

	Sezione
	scadenza
	modalità

	Progetto REF-10
	31.01.2023
	Trasmissione all’AC nazionale (coordinatore nazionale) del relativo format (xml e pdf) predisposto dal Forum dell’ECHA.

	Progetto Pilota Classificazione
Miscele
	31.01.2023
	Trasmissione all’AC nazionale (coordinatore nazionale) del relativo format (xml e pdf) predisposto dal Forum dell’ECHA.

	PNC 2022 – rendicontazione comprensiva sia dei controlli documentali che analitici
	31.03.2023
	Trasmissione all’AC nazionale del format di rendicontazione predisposto dalla medesima Autorità.




Tabella 2 - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle restrizioni

	Settore
	NACE
	Sostanza- voce Allegato
XVII REACH
	Matrici/prodotti

	Costruzioni
	23.5; 23.6
	Cromo VI-47
	Cemento

	Gioielleria/bigiotteria
	32.1
	Cadmio-23
Nichel-27
Piombo-63
	Articoli di gioielleria e
bigiotteria e loro parti metalliche




	Plastiche, gomma e articoli in plastica
	20.1; 22.2
	Cadmio-23
	Polimeri organici sintetici di cui alla voce
23.1

	Metallurgia
	24
	Cadmio-23
	Leghe per brasatura

	Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle
	13; 14; 15,
46.16,
46.41, 46.42
	Coloranti azoici-43
	Articoli tessili e in pelle

	Giocattoli
	32.4
	Ftalati-51 e 52
	Giocattoli, articoli di puericultura, articoli tessili e in pelle

	Attività creative, artistiche, d'intrattenimento e di divertimento
	90.0
93.2
	Ftalati 51
	Prodotti di giocoleria, articoli circo, animazione e magia

	Colle, adesivi sintetici
	20.52; 20.3
	Cloroformio-32
Toluene-48
Benzene-5
	Colle, adesivi sintetici

	Vernici
	20.3
	Toluene-48
	Vernici spray

	Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli, fabbricazione e commercio di prodotti in metallo per conservazione di alimenti, fabbricazione e commercio di articoli per illuminazione
	24; 28; 29,
25.9, 45.3, 47.5,
27.4, 46.47
	Amianto-6
	Parti di autoveicoli, thermos, lanterne volanti

	Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle
	13; 14; 15,
46.16,
46.41, 46.42
	Cromo VI-47
	Articoli in cuoio

	Commercio di prodotti del
tabacco
	46.17, 46.35,
46.39, 47.11,
47.2, 47.26
	Benzene-5
	Liquidi di carica per
sigaretta elettronica

	Fabbricazione e commercio di
articoli in gomma o plastica
	20.1; 21.20;
22.1, 22.2
	IPA-50.5
	Articoli in gomma o
plastica

	Fabbricazione e commercio di prodotti per la pulizia
	20.4, 46.44
	1,4-diclorobenzene-64
	Deodoranti per ambiente e tavolette per WC

	Prodotti chimici utilizzati come
solventi
	20.30
	Diclorometano-59
	Svernicianti

	Prodotti chimici utilizzati come solventi
	20.30
	Metanolo-69
	Liquidi sbrinamento

	Attività di servizi personali
	96.02; 96.09
	Elenco Sostanze - 75
	Miscele per la pratica di
tatuaggi e trucco permanente (PMU)




Tabella 3 - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle sostanze negli articoli

	Settore
	NACE
	Sostanza- SVHC
	Matrici/prodotti

	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
	22
	Dibutilftalato (DBP) CAS 84-74-2
	Articoli in PVC quali: mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, auricolari, sandali da spiaggia

	
	
	Benzilbutilftalato (BBP)
CAS 85-68-7
	

	
	
	Ftalato di bis (2-etilesile e
(DEHP)
CAS 117-81-7
	




	
	
	Diisobutil ftalato (DIBP) CAS 84-69-5
	

	Tessile
	13; 13.96
	Acido perfluoroottanoico
(PFOA) CAS 335-67-1
	Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico

	
	
	Decabromodifeniletere
(decaBDE) CAS 1163-19-5
	




Tabella 4 - Schema individuazione target prioritari per il controllo della correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS

	Settore
	NACE
	Matrici/prodotti

	Commercio di prodotti del tabacco
	46.17; 46.35; 47.11
	Liquidi di carica per sigaretta elettronica

	Colle e adesivi
	20.52;
20.3;
25.23
	Colle e adesivi

	Prodotti chimici utilizzati come solventi
	20
	Solventi (svernincianti, ecc.)

	Fabbricazione e commercio di
prodotti chimici per agricoltura
	20.2
	Prodotti fitosanitari e fertilizzanti

	Vernici
	20.3
	Vernici

	Attività di servizi personali
	96.02; 96.09
	Tatuaggi e trucco permanente (PMU) (*)

	•  Commercio di prodotti per
l’igiene personale;
•  Commercio di prodotti per
l’igiene ambientale;
Preparazione di alimenti
	•  46.75; 46.76;
20.40; 47.75
•  46.75; 46.76;
20.40; 47.75
46.75; 46.76
	Igienizzanti/ Disinfettanti/ Sanificanti

	Altro settore (**)
	
	Altro prodotto

	(*) riferirsi alla Tabella A dell’allegato 2 del presente piano e relativa nota 6
(**) In funzione di un attività emergente un laboratorio può adoperarsi, almeno con metodo interno, ad eseguire il controllo anche se non dichiarato nell’allegato 2. Tale attività costituirà un aggiornamento per il successivo PNC





Tabella 5- Schema individuazione target prioritari per il controllo delle autorizzazioni

	Settore
	NACE
	Sostanza- voce Allegato XIV REACH
	Alcune tipologie di usi autorizzati
	Monitoraggio dell'aria secondo i requisiti della normativa SSL come indicato nella Decisione autorizzativa o DNEL lavorativo

	Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
	25.61
26.1
	Triossido di cromo
	
	•     Formulazione di miscele
•     Trattamento superficiale (esclusa la stagnatura
elettrolitica – ETP) dove funzionalità chiave (ad esempio: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, resistenza chimica, resistenza alla temperatura)
•     Galvanica con carattere decorativo
•     trattamento della lamina di rame utilizzata nella produzione di circuiti stampati
	
	Monitoraggio (cromo
VI)

	Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli;
Costruzione strade
	25.61;
29.3
42.11
	Giallo di piombo solfocromato
	
	•     Applicazione industriale, professionale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (come macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredo stradale, coil coating rivestimento bobine, segnaletica stradale ecc.)
•     Uso industriale/professionale di articoli solidi o liquidi in plastica o plastificati per uso non consumatore o nell'applicazione di segnaletica stradale con colla a caldo
	
	Monitoraggio (cromo
VI)

	Produzioni vernici
	20.30
	Cromato di piombo
	
	•     Distribuzione e miscelazione di polvere di pigmento, in
ambiente industriale, in vernici a base solvente per uso non consumatore
	
	Monitoraggio (cromo
VI)

	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
	26.1;
	Dicromato di Ammonio
	
	•     Utilizzo come fotosensibilizzante per la produzione di micro componenti
	
	Monitoraggio (cromo
VI)

	
	
	
	
	




	Fabbricazione di aeromobili, dei veicoli spaziali e relativi dispositivi
	30.30
	Dichromium Tris(chromate)
	
	•     Formulazione di miscele
•     Utilizzo in applicazioni di rivestimento a conversione chimica da parte del settore aerospaziale e della difesa per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche)
	
	Monitoraggio (cromo
VI)

	Trattamento e
rivestimenti metalli Produzione vernici; Costruzione strade
	25.61;
29.3;
42.11
	Lead Chromate Molybdate Sulfate
Red C.I. Pigment Red 104
	•     Applicazione professionale industriale, non per
consumatori, di vernici su superfici metalliche (es. macchine veicoli, strutture, segnaletica, rivestimento di bobine.)
•     Uso industriale e professionale di articoli solidi o liquidi per colorare materie plastiche o plastificati per uso non consumatore e nell'applicazione della segnaletica stradale
	Monitoraggio (cromo
VI)

	Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi
	30.30
	Ottaidrossocromato-di-pentazinco
	
	•     Formulazione di miscele
•     Utilizzo in primer di lavaggio, primer per serbatoi di carburante e primer alluminato ai fini della protezione dalla corrosione in applicazioni aeronautiche per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, resistenza alla temperatura)
	
	Monitoraggio (cromo
VI)

	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
	26.1;
	Cromato di Potassio
	
	•      Formulazione di miscela e riempimento con la stessa di erogatori di metalli alcalini per la produzione di fotocatodi
	
	Monitoraggio (cromo
VI)

	
	
	
	
	

	Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
	25.61;
30.30;
26.1
	Dicromato di Potassio
	
	•    Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli
•    Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave quali la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione
•    Utilizzo durante la produzione di componenti optoelettronici
	
	Monitoraggio (cromo
VI)

	
	
	
	
	

	Fabbricazione di aeromobili, veicoli
	30.30
	Idrossiottaossodizincatodicromato
(1-) di potassio
	
	•    Formulazione di miscele
	
	Monitoraggio (cromo
VI)

	
	
	
	
	




	spaziali e relativi dispositivi
	
	
	
	•    Utilizzo in primer e rivestimenti (anche come primer di lavaggio) per il settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura)
	
	

	Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Trattamento e rivestimenti metalli
	30.30
25.61;
	Cromato di sodio
	
	•    Formulazione di miscele per applicazioni di sigillatura dopo anodizzazione, rivestimento di conversione chimica, decapaggio e incisione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio contaminazione superficiale, test di fatica, resistenza alla corrosione, resistenza chimica)
•    Utilizzato in distributori di metalli alcalini nella produzione di fotocatodi
•    Utilizzato come agente anticorrosione del sistema di raffreddamento in acciaio
	
	Monitoraggio (cromo
VI)

	Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi;
Laniero
	25.61;
30.30;
13.2
	Sodio di cromato
	
	•    Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione da parte del settore aerospaziale dove le funzionalità chiave è la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione
•    Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli
•    Passivazione elettrolitica dell'acciaio stagnato per l'industria dell'imballaggio
•    Utilizzo come inibitore di corrosione nei sistemi di raffreddamento profondo ad assorbimento di ammoniaca,
•    Utilizzo come mordente nella tintura della lana con colori scuri
	
	Monitoraggio (cromo
VI)

	Fabbricazione di aeromobili veicoli spaziali e relativi dispositivi
	30.30
	Cromato di Stronzio
	
	•    Formulazione di miscele
•    Utilizzo in primer nel settore aerospaziale e della difesa per funzionalità o proprietà chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, fissaggio, resistenza agli shock termici e resistenza chimica)
	
	Monitoraggio (cromo
VI)

	
	
	
	
	

	Lavanderie;
Fibre tessili artificiali;
Gomma
	96.0;
13
	Tricloroetilene
	
	•    Utilizzo come solvente per la rimozione e il recupero della resina da tessuti
•    Utilizzo come solvente per la purificazione del caprolattame dall'olio di caprolattame
	
	Monitoraggio
(Tricloroetilene)




	
	
	
	
	•    agenti vulcanizzanti per fluoroelastomeri e cloroprene
•    utilizzo come solvente sgrassante nella produzione di separatori di polietilene per batterie al piombo-acido
•    utilizzo nella produzione di materiali Alcantara
•    utilizzo come solvente da estrazione per bitume nell'analisi dell'asfalto
	
	

	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche;
Fabbricazione di propellenti
	22;
20
	Bis(2-etilesil) Ftalato (DEHP)
	
	•    Formulazione di PVC riciclato contenente DEHP
•    fabbricazione di propellenti solidi e batterie per motori per razzi e missili tattici
	
	DNEL

	
	
	
	
	



